F:\309_KLADNO\_B_PROJEKT\VYKRESY\DUR+DSP_TESARNA\309_SSDR_tesarna_170815_bk.dwg,OPLOCENI,27.09.2021 8:14:24,Marek Lehmann,DWG To PDF.pc3,ISO A2 (594.00 x 420.00 MM),1:1,
F:\309_KLADNO\_B_PROJEKT\VYKRESY\DUR+DSP_TESARNA\309_SSDR_tesarna_170815_bk.dwg,REZ,27.09.2021 8:15:33,Marek Lehmann,DWG To PDF.pc3,ISO A2 (594.00 x 420.00 MM),1:1,
F:\309_KLADNO\_B_PROJEKT\VYKRESY\DUR+DSP_TESARNA\309_SSDR_tesarna_170815_bk.dwg,OPLOCENI,27.09.2021 8:15:59,Marek Lehmann,DWG To PDF.pc3,ISO A2 (594.00 x 420.00 MM),1:1,
F:\309_KLADNO\_B_PROJEKT\VYKRESY\DUR+DSP_TESARNA\309_SSDR_tesarna_170815_bk.dwg,OPLOCENI (2),27.09.2021 8:16:14,Marek Lehmann,DWG To PDF.pc3,ISO A2 (594.00 x 420.00 MM),1:1,
F:\309_KLADNO\_B_PROJEKT\VYKRESY\DUR+DSP_TESARNA\302_tesarna_situace_170913_bk.dwg,situace_500,27.09.2021 8:23:06,Marek Lehmann,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
