1 úvod 2

2 vznik odpadů 2

3 nakládání s odpady 6

4 použitá literatura 7

# úvod

Projekt nakládání s odpady ze stavební úpravy propustků a silnice III/1025 je zpracován na základě platné legislativy v odpadovém hospodářství. Jeho cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady, vznikajícími při realizaci předmětné stavby, a to jak v přímé souvislosti s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí.

Dle aktuálního znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen Zákon o odpadech)1, se “za odpad považuje každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.” Podle výše uvedeného zákona se za nebezpečný odpad „N“ považuje odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha vyhlášky č. 8/2021 Sb.)2 a jakýkoli jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů.

Pro účely tohoto projektu jsou odpady, nezařazené do skupiny odpadů nebezpečných, zařazeny do skupiny nazvané ostatní odpady „O“.

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí přímo s prováděnými stavebními činnostmi a také s doprovodnými servisními aktivitami, prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru stavebních dvorů, jsou uvedeny v následujících tabulkách dle místa vzniku.

1. Poslední změna 541/2020 Sb.
2. Poslední změna 8/2021 Sb.

# vznik odpadů

V rámci stavebních prací budou ve větších množstvích vznikat odpady vázané na vlastní stavební činnost. Většinu odpadů vzniklých touto činností bude možno zařadit do kategorie ostatní odpad („O“).

Současně budou vznikat v relativně malých množstvích odpady vázané na provoz a činnosti v rámci zařízení staveniště a stavebních dvorů. Tyto činnosti mají charakter přípravných, servisních a administrativních prací a většinu takto vznikajících odpadů bude nutno zařadit do kategorie nebezpečný odpad („N“).

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v místě stavby, lze charakterizovat především takto:

* demolice stavebních objektů
* demolice a úprava stávajících konstrukcí a vozovek
* likvidace vegetačních porostů
* přeložky stávajících inženýrských sítí
* pokládání konstrukčních vrstev vozovky
* dokončovací práce
* případné řešení havarijních situací (např. únik PHM ze stavebních strojů a nákladních vozidel), apod.

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v rámci zařízení staveniště a stavebních dvorů, lze charakterizovat následujícím způsobem:

* příprava různých komponent pro stavbu
* nátěry konstrukcí
* běžná údržba stavebních mechanizmů
* provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby
* skladování materiálů pro stavbu, apod.

Tabulka 1: Odpady, které mohou potenciálně vzniknout během stavby v místě stavenišť

| **Kód odpadu** | **Název odpadu** | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 | O |
| 06 13 99 | Odpady jinak blíže neurčené | O |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo  jiné nebezpečné látky | N |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O |
| 08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická  rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem  08 04 09 | O |
| 10 13 11 | Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu  neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 | O |
| 10 13 14 | Odpadní beton a betonový kal | O |
| 12 01 02 | Úlet železných kovů | O |
| 12 01 04 | Úlet neželezných kovů | O |
| 12 01 05 | Plastové hobliny a třísky | O |
| 12 01 06 | Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě  emulzí a roztoků) | N |
| 12 01 07 | Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě  emulzí a roztoků) | N |
| 12 01 08 | Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny | N |
| 12 01 09 | Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny | N |
| 12 01 10 | Syntetické řezné oleje | N |
| 12 01 13 | Odpady ze svařování | O |
| 13 08 02 | Jiné emulze | N |
| 13 08 99 | Odpady jinak blíže neurčené | N |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 15 01 09 | Textilní obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito  látkami znečištěné | N |
| 15 01 11 | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu  (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů  jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy  znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné  oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 | O |
| 16 02 15 | Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení | N |
| 16 02 16 | Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod  číslem 16 02 15 | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických  výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O |
| 17 04 02 | Hliník | O |
| 17 04 03 | Olovo | O |
| 17 04 04 | Zinek | O |
| 17 04 05 | Železo a ocela | O |
| 17 04 06 | Cín | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 09 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | N |
| 17 04 10 | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné  látky | N |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 05 05 | Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních  a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |

Tabulka 2: Odpady, které mohou potenciálně vzniknout v prostorech stavebních dvorů

| **Kód odpadu** | **Název odpadu** | **Kategorie odpadu** |
| --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 | O |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo  jiné nebezpečné látky | N |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O |
| 10 01 01 | Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu  uvedeného pod číslem 10 01 04) | O |
| 10 12 08 | Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném  zpracován | O |
| 10 13 11 | Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu  neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 | O |
| 12 01 02 | Úlet železných kovů | O |
| 12 01 04 | Úlet neželezných kovů | O |
| 12 01 12 | Upotřebené vosky a tuky | N |
| 13 01 | Odpadní hydraulické oleje | N |
| 13 02 | Odpadní motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 13 03 | Odpadní izolační a teplonosné oleje | N |
| 12 01 13 | Odpady ze svařování | O |
| 13 08 02 | Jiné emulze | N |
| 13 08 99 | Odpady jinak blíže neurčené | N |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N |
| 14 06 05 | Kaly a pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů  jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy  znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N |
| 16 06 02 | Nikl-kadmiové baterie a akumulátory | N |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |
| 20 01 02 | Sklo | O |
| 20 01 08 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | O |
| 20 01 10 | Oděvy | O |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |
| 20 01 39 | Plasty | O |
| 20 01 40 | Kovy | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump | O |

Tabulka 3: Odpady, které prokazatelně vzniknou během stavby v místě stavenišť

| **Kód odpadu** | **Název odpadu** | **Odhad množství** | **Kategorie odpadu** |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton |  | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu |  | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel |  | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 |  | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamenní neuvedené pod číslem 17 05 03 |  | O |

Asfaltová směs neuvedená pod číslem 17 03 01, která bude během stavby získána, bude na stavbě použita jako druhotný materiál a přestává tedy být odpadem v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do vydání nové vyhlášky

# nakládání s odpady

Nakládání s odpady, vznikající v místě stavby a stavebních dvorů, se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 383/2001 Sb.3, o podrobnostech nakládání s odpady. Dále je nutné přihlédnout k „Plánu odpadového hospodářství České republiky“4 a „Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje “5.

Následná fáze nakládání s uvedenými odpady bude zajištěna dodavatelským způsobem přímo osobami oprávněnými k těmto činnostem dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů, budou uzavřeny zhotovitelem stavby.

**Kategorie „O“ – „ostatní odpad“**

Nakládání s odpady kategorie „O“ se na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů bude řídit následujícími principy:

* odpady kovů, tj. vybrané odpady podskupin 12 01 a 17 04 a odpady 15 01 04, 20 01 40 budou shromažďovány v prostorech stavebních dvorů a předávány oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů,
* odpady skupiny 03 01 - Odpady ze zpracování dřeva a odpad 15 01 03 - Dřevěné obaly, neznečistěné (nevratné) budou shromažďovány v prostorech stavebních dvorů a využívány v lokálních topeništích zařízení stavby,
* odpady plastů, papíru a opotřebené pneumatiky budou separovaně shromažďovány a budou předávány oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů, směsné odpady, které nelze využít jiným způsobem (recyklace, spálení) budou zneškodněny skládkováním opět prostřednictvím pověřené osoby,
* odpad ze septiků, žump a chemických toalet bude zneškodňován prostřednictvím pověřené osoby na čistírně odpadních vod,

„Ostatní odpady“ ze skupiny 17 budou s ohledem na legislativní požadavky dle možností recyklovány a nabídnuty k využití správci stavby. Odpady 17 03 02 (asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01) budou přednostně nabídnuty k využití správci stavby. Odpady 17 05 04 (zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03) se přednostně využijí na výškové úpravy terénu, případně na ohumusování.

Pro možnost opětovného využití výzisku se předpokládá drcení a homogenizace materiálu v mobilním drtiči a mobilním míchacím centru, případně ve stacionárním míchacím centru. Díky recyklaci drcením a tříděním stavebních odpadů (výroba a následný prodej) dochází k jejich ekologickému využití jako velmi kvalitních materiálů používaných opět ve stavebním procesu.

1. Zrušena, platný postup do vydání nové vyhlášky
2. Aktuální znění (nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky z 31.12.2014), zpracováno na období 10 let, tj. na období 2015 až 2024
3. Závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje schválena dne 25. 4. 2016 (usnesením ZK č. 097-22/2016 ze dne 25. 4. 2016), zpracováno na období 10 let, tj. na období 2016 až 2025

Před vlastním zahájením nakládání s odpady č. 17 09 04 je nutné provést ověřovací test na přítomnost dehtu (např. dle předběžných technických podmínek MDS-OPK č.j. 27755/01- 123). Pokud bude test pozitivní, bude nezbytné odpad překlasifikovat na odpad kategorie č. 17 09 03, který patří mezi odpady nebezpečné, a zneškodnit jej odpovídajícím způsobem.

**Kategorie „N“ – „nebezpečný odpad“**

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby a stavebních dvorů, bude v rámci stavebního dvora zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečných vlastností odpadu, budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům, uvedeným v §5, odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a budou zabezpečeny proti zcizení a neoprávněné manipulaci s nimi. V těchto prostředcích budou odděleně podle jednotlivých druhů shromažďovány odpady skupin:

* + 08 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev
  + 12 - Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů, jmenovitě odpady kódů 12 01 06 - 12 01 10
  + 13 - Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12), jmenovitě 13 01 – Odpadní hydraulické oleje, 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
  + 14 - Odpady z organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08), jmenovitě 14 06 – Odpadní organická rozpouštědla, chladící média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů
  + 15 - Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
  + 16 - Odpady v tomto katalogu jinak neurčené, jmenovitě 16 06 - Baterie a akumulátory
  + 17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
  + 20 - Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), jmenovitě 20 01 21 - Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Spalitelné odpady kategorie „N“ budou likvidovány ve spalovně pro ně určené.

Nespalitelné odpady kategorie “N” budou předány na sběrné dvory pro tento účel určené.

Odběr vzorků odpadu bude proveden v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky MŽP č.376/2001 Sb., o hodnocení vlastností nebezpečných odpadů.

# použitá literatura

* + Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech
  + Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a další seznamy odpadů
  + Vyhláška MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady