

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace***

***150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

***-----------------------------------------------------------------------------------------------***

Technická specifikace

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/27613 Bakov n. Jiz. – Veselá**

**Místo realizace:** silnice č. III/27613 mezi křižovatkou se silnicí č. II/276 u obce Bakov nad Jizerou a křižovatkou se silnicí č. II/610 v obci Veselá, okres Mladá Boleslav.

**Staničení:** od km 0,147 do 1,576 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0333A083 a 0333A024)

délka opravovaného úseku 1 429 m, prům. šířka 6,5 m, plocha 9 288,5 m2.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy mezi obcemi Bakov n. J. a Veselá, komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje. Vzhledem k dlouholetým opravám výtluků s použitím turbomechanizmů a výspravou asfaltovou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace č. III/27613.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je celoplošné frézování v intravilánu obce Veselá (km 1,300 – 1,576 v  tl. 90mm) a zápich na začátku úseku, vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S, spojovací postřiky a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 11S v tl. 50mm. Součástí stavebních prací je zalití spár asfaltovou zálivkou, odstranění navýšených krajnic, hloubení příkopů vč. odvozu, zřízení nových krajnic z R materiálu v šíři 50cm, zřízení VDZ (vodící proužky 250mm a dělící čára 125mm v provedení barva/plast), osazení úseku směrovými sloupky, Dále provedení výškové úpravy 5ks hrnků vodovodních uzávěrů, 4ks kanalizačních vpustí (mříží) a 1ks kanalizačního poklopu, vše v obci Veselá.

Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Tvar příkopu:**

Obsah obrázku text, diagram, řada/pruh, skica

Popis byl vytvořen automaticky

**Termín realizace:** r.2024 **-** předpoklad 8 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**



Obsah obrázku venku, tráva, strom, obloha

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, silnice, obloha, výjev

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, silnice, Povrch vozovky

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel: 607 009 952, email: [marek.kubat@ksus.cz](mailto:marek.kubat@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka