Technická specifikace

**Název akce: III/33355 kř. I/38 – Libenice - Grunta**

**Místo realizace:** **silnice III/33355 kř. I/38 – Libenice - Grunta**

**Staničení:** **od 0,000 - 0,490 km a od 0,570 – 2,310, délka úseku 2,23 km, pr. šířka 5,58 m,**

**plocha 12 450 m2**

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu a intravilánu od křižovatky silnice I/38 přes obec Libenice až obec Grunta. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, tak těžkou nákladní a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33355.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno zametání vozovky, vyrovnávka, frézování, provedení očištění a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku. Dále bude provedeno seřezání krajnic s naložením, hloubení příkopů s odvozem, zřízení krajnice, frézování spár, zalévání spár, odstranění krytu zpevněných ploch z dlažebních kostek, sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm, výšková úprava krycích hrnců, výšková úprava mříží, oprava propustku v obci Libenice (dodávka a montáž zábradlí silniční, čištění beton. konstrukce od vegetace, očištění zdiva od vegetace, očištění zdiva otryskáním tlak. vodou, odstranění křovin s odvozem, čištění rámových a klenbových propustů od nánosu, protikorozní ochrana ocel. konstrukce nátěrem vícevrst., reprofilace vodorovných ploch shora sanační, reprofilace podhledu svislých ploch sanační maltou, spárování starého zdiva cementovou maltou), vodorovné dopravní značení a úprava napojení na stávající kryt, DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace:** 2 měsíce od předání staveniště

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

**Fotodokumentace:**

Obsah obrázku venku, tráva, silnice, strom

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, strom, obloha, tráva

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, silnice, tráva, strom

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Petr Holan, email: petr.holan@ksus.cz, tel: 724 706 242

Zástupce oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, email: [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz),

tel: 725 561 303

Provozní cestmistr: Petra Mizlerová, email: [petra.mizlerova@ksus.cz](mailto:petra.mizlerova@ksus.cz), tel: 724 581 521

Správní cestmistr: Olga Somolíková, email: [olga.somolikova@ksus.cz](mailto:olga.somolikova@ksus.cz), tel: 724 304 257

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala: Petra Mizlerová