**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/2429 Zlončice**

**Místo realizace:** silnice č. III/2429 Zlončice - od křižovatky s III/24219 (směr Máslovice) až do obce Zlončice ke křižovatce s III/0082

**Staničení:** od 0,000 km do 1,064 km, (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1222A115 a 1222A103)

délka úseku 1 064 m, prům. šířka 5,6 m, plocha 5958,4 m2 (plus plocha křižovatky s komunikací III/24219 – 897 m2). Celkem **6 855,4** m2.

Obsah obrázku mapa, atlas, text

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, část v extravilánu a část v intravilánu obce Zlončice, od křižovatky s komunikací č. III/24219 (směr Máslovice) až ke křižovatce s komunikací č. III/0082 v obci Zlončice. Tento úsek dlouhý 1064 m je značně nerovný po častých opravách, vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, výtluky apod. Jedná se o silnici s velkou intenzitou dopravy (autobusové i osobní).

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/2429.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku, frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 90 mm v určeném úseku (křižovatka s komunikací č. III/24219 – 897m2 a od začátku obce až ke křižovatce s komunikací č. III/0082 – km 0,800 – 1,064), vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, spojovací postřiky, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z R-materiálu, frézování a zalití dilatačních spar a obnova vodorovného dopravního značení barva (vodící čáry 12,5 cm). Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2024 – předpoklad 4 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**   
Obsah obrázku venku, obloha, strom, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, strom, silnice, obloha

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: [michal.novak@ksus.cz](mailto:michal.novak@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka