0,2

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace***

***150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

***-----------------------------------------------------------------------------------------------***

Technická specifikace

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/2429 Chvatěruby**

**Místo realizace:** III/2429 Chvatěruby – od začátku obce ve směru od Zlončic (od domu čp. 141) až ke křižovatce s III/00811

**Staničení:** od 2,197km do 2,947 km, (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1222A103 a 1222A107)

délka úseku 0,750 km, prům. šířka 6,2m, plocha 4650 m2 + plocha napojení místních komunikací 268,25m2

**Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky**

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy v intravilánu Chvatěrub, od začátku obce Chvatěruby (od domu čp. 141) ve směru od Zlončic až ke křižovatce s komunikací č. III/00811. Tento úsek dlouhý 750 m je značně nerovný po častých opravách, vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, výtluky apod. Jedná se o silnici s velkou intenzitou dopravy (autobusové i osobní).

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2429

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 90 mm, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků, seřez navýšené krajnice, výšková úprava povrchových znaků, zřízení krajnic, frézování a zalití dilatačních spár a obnova vodorovného dopravního značení vodící proužky 12,5 cm v celé délce, dále plošné VDZ označ. zastávku BUS.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk)

**Termín realizace:** r.2024 **-** předpoklad 3 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**FOTODOKUMENTACE:**

Obsah obrázku venku, obloha, silnice, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, cesta, výjev

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, cesta, dům

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, strom, cesta

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: [michal.novak@ksus.cz](mailto:michal.novak@ksus.cz)

Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: [karel.sulek@ksus.cz](mailto:karel.sulek@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman