Technická specifikace

**Název akce: III/3222 Konárovice - Jelen - Bělušice**

**Místo realizace: silnice III/3222 Konárovice – Jelen - Bělušice, okres Kolín**

**Staničení: od 1,950 – 2,680 km, délka úseku 730 m, prům. šířka 5,4 m**

**a od 3,230 - 5,280 km, délka úseku 2 050 m, prům. šířka 5,4 m**

**celková plocha 15 012 m2**

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu mezi obcí Konárovice ve směru k obci Jelen a v extravilánu mezi obcí Jelen ve směru k obci Bělušice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak autobusovou, nákladní a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, výtluky a nerovnosti apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/3222. Jelikož se jedná o silnici, po které povede objízdná trasa při uzavírce silnice II/322 ul. Třídvorská Kolín je nutné, aby silnice III/3222 byla zařazena k opravě co nejdříve.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sití, geodetické zaměření, frézování asfalt. ploch, odvoz do 20 km, řezání asf. krytu vozovek do 50 mm, čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0 kg/m2, asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm (ACO 11+ 50/70), asfalt. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ , tl. 50 mm (ACL 16+ 50/70), frézování drážky průřezu spár š. do 100 mm2, těsnění dilatačních spár asf. zálivkou průřezu do 100 mm2, čištění krajnic od nánosu tl. do 100 mm s odvozem na skládku, zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm, čištění příkopů do 0,5 m3/m s odvozem na skládku (Jelen – Bělušice), poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných, VDZ V4 – 12,5 cm, barvou základní. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 24 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace:** předpoklad do konce roku 2024

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

**Fotodokumentace:**

Obsah obrázku venku, silnice, území, strom

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, silnice, území, strom

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, silnice, Asfalt, asfalt

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Petr Holan, email: petr.holan@ksus.cz, tel: 724 706 242

Zástupce oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, email: [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz), tel: 725 561 303

Provozní cestmistr: Petra Mizlerová, email: [petra.mizlerova@ksus.cz](mailto:petra.mizlerova@ksus.cz), tel: 724 581 521

Správní cestmistr: Olga Somolíková, email: [olga.somolikova@ksus.cz](mailto:olga.somolikova@ksus.cz), tel: 724 304 257

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala: Petra Mizlerová