
Technická specifikace

**Název akce: III/11131 Podveky - Rataje**

**Místo realizace: silnice III/11131 , okres Kutná Hora**

**Staničení : III/11131 od 0,0 – 2,740 km délka úseku 2740 bm, Ø šířka 5,1 cca m, plocha 13903 m2**

****

### 

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané a rozpadlé kraje, příčné i podélné nerovnosti. Dále je v nevyhovujícím stavu odvodnění mostu ev.č. 11131-1.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravě povrchu lokálními sanacemi povrchu komunikace III/11131 a oprava havarijního stavu odvodnění mostu ev.č. 11131-1.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Budou provedeny tyto práce : DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby, frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km, řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm, čištění vozovek samosběrem, asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ , spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2, asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm, Sanace konstrukčních vrstev tl. 800 mm (dle technické specifikace), frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2, ztěsnění dilatačních spár asf. zálivkou průřezu do 100mm2, čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku, zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm, zpětná montáž zábradlí - nátěr zábradlí včetnně očištění, VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní.

Dále bude oprava havarijního stavu odvodnění na mostě ev.č. 11131-1 viz rozpočet.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace:** předpoklad 05-07 2024

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr.

## Fotodokumentace

****

****

**Kontakty :**

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Petr Holan [petr.holan@ksus.cz](mailto:petr.holan@ksus.cz) 724706242

Oblastní provozní technik-zástupce: Vladimír Kratochvíl [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz), mob.: 725 561 303

Provozní cestmistr: Zdeněk Horník. [zdenek](mailto:vaclav.svoboda@ksus.cz).horniksus.cz, 722994928

Správní cestmistr: Renata Vyčítalová, [ranata.vycitalova@ksus.cz](mailto:ranata.vycitalova@ksus.cz) 606603314

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5*

Zpracoval: Zdeněk Horník

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |