
Technická specifikace

**Název akce: III/12530 Žíšov - Drahobudice**

**Místo realizace:** **silnice III/12530 Žíšov - Drahobudice, okres Kolín, Kutná Hora**

**Staničení:** **od 1,639 – 3,131 – 4,123 – 5,623 km, délka úseku 2,992 km, plocha 15 410 m2**



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu i v intravilánu mezi obcemi Žíšov - Drahobudice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/12530.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby, frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km, řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm, čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2, ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM, ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM, výšková úprava šachty, vpusti, výšková úprava krycích hrnců, frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2, Ztěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100mm2, čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku, zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm, čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku, poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných (krajnice, silniční příkopy), VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA včetně rozjezdů v křižovatkách. SANACE: SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU, ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM, PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY, poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných, VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM, VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM, ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM, SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM. PROPUSTEK: ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ, KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍÉM BOZP NA STAVBĚ, ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM, OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE, OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE, ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM, REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM, REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM, SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU, VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM - dl.4m + 4m = 8m - ZÁLIVKA – ŘEZ, Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2024.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace:** předpoklad do 10/2024, 9 týdnů

**Přílohy:** Položkový rozpočet

## Fotodokumentace

## 







**Kontakty:**

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Petr Holan, email: petr.holan@ksus.cz, tel: 724 706 242

Oblastní provozní technik-zástupce vedoucího oblast Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, email: [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz), tel: 724 997 622

Provozní cestmistr Zásmuky: Lukáš Smolík, email: [lukas.smolik@ksus.cz](mailto:lukas.smolik@ksus.cz), tel: 725 856 604

Provozní cestmistr Žandov: Zdenek Horník, email:zdenek.hornik@ksus.cz, <tel:722> 994 928

Správní cestmistr: Ilona Novotná, email: [ilona.novotna@ksus.cz](mailto:ilona.novotna@ksus.cz), tel: 724 162 747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Smolík Lukáš, Zdenek Horník