Technická specifikace


**Název akce: III/****33420 a III/33321 Nučice-křiž.III/1086**

**místo realizace:** **silnice III/33420 a III33321 Nučice, Výžerky**

**Staničení:** **III/33420 od 0,8,450-9,250, délka úseku 800 m,**

**III/33420 11,710-9,836, délka úseku 1874m,**

**III/33321 od 3,070-2,550 délka úseku 520m,**

****

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu obce Nučice a intravilánu a extravilánu obce Výžerky na silnici III/33420 a III/33321. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33420 a III/33321 v obci Nučice a Výžerky po křiž. III/1086 Oplany a oprava mostu ev.č.33420-5.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm, hloubení příkopů, vyrovnávka ACL16+, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO11+ v tl.50mm.zřízení krajnice z recyklátu tl.10cm, návrh a projednání včetně realizace DIO, výměna SDZ. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící proužky, VDZ plošné zřízení apod.

**Oprava mostu ev.č.33420-5 v obci Výžerky**.

Nosná konstrukce provést sanaci opěr, odpadlá krycí vrstva, koroze výztuže. Zasanovat vývrty. Hloubková degradace betonu a zdiva, spárování lokálně. Opravit hloubkovou degradaci betonu na nároží opěr. Oprava betonu křídel, oprava zatékání na křídla pod římsami. V rámci zemního tělesa kamenná zádlažba koryta provést opravu. Oprava betonu u výstuže. Provést vysekání zbytků stávajícího spárování a provést nové..

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Škod po zimě, z rozpočtu na rok 2024.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace:** 05-10/2024, 10 týdnů

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, obloha, silnice, území

Popis byl vytvořen automaticky

¨

**Kontakty :**

Vedoucí provozu: Bc.Petr Holan [petr.holan@ksus.cz., 724](mailto:petr.holan@ksus.cz.,%20724) 706 242

Zástupce vedoucího Vladimír Kratochvíl vladimir.kratochvil@ksus.cz

Provozní cestmistr: Radek Salač [radek.salac@ksus.cz](mailto:%20%20radek.salac@ksus.cz) 724997622

Správní cestmistr: Jiří Vosáhlo [Jiri.vosáhlo@ksus.cz, 606](mailto:Jiri.vosáhlo@ksus.cz,%20%20606) 609 892

Mostař:Petr Dusbaba [petr.dusbaba@ksus.cz](mailto:petr.dusbaba@ksus.cz), 778760077

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Radek Salač