Technická specifikace

**Název akce: III/32718 Hradišťko II. – Rozehnaly – Radovesnice II.**

**Místo realizace: silnice III/32718 Hradišťko II.-Rozehnaly-Radovesnice II., okres Kolín**

**Staničení: od 0,235 – 3,530 km, délka úseku 3 295 m, prům. šířka 4,7 m**

**celková plocha 15 486,5 m2**

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu mezi obcí Hradišťko II. ve směru k obci Rozehnaly, v intravelánu obce Rozehnaly a v extravilánu mezi obcí Rozehnaly ve směru k obci Radovesnice II.. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak autobusovou, nákladní a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, výtluky a nerovnosti apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/32718.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sití, geodetické zaměření, frézování asfalt. ploch, odvoz do 20 km, řezání asf. krytu vozovek do 50 mm, čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0 kg/m2, asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm (ACO 11+ 50/70), asfalt. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ (ACL 16+ 50/70 - vyrovnávka, frézování drážky průřezu spár š. do 100 mm2, těsnění dilatačních spár asf. zálivkou průřezu do 100 mm2, čištění krajnic od nánosu tl. do 100 mm s odvozem na skládku, zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm, čištění příkopů do 0,25 m3/m s odvozem na skládku, výšková úprava mříží, poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných, oprava 6 ks propustků, dopravní značky dodávka a montáž – ev.č.mostu, VDZ V4 – 12,5 cm, barvou základní. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 24 měsíců**

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Termín realizace:** předpoklad do konce roku 2024

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

**Fotodokumentace:**

Obsah obrázku venku, tráva, obloha, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, území, Povrch vozovky, asfalt

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, území, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Petr Holan, email: petr.holan@ksus.cz, tel: 724 706 242

Zástupce oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, email: [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz), tel: 725 561 303

Provozní cestmistr: Petra Mizlerová, email: [petra.mizlerova@ksus.cz](mailto:petra.mizlerova@ksus.cz), tel: 724 581 521

Správní cestmistr: Olga Somolíková, email: [olga.somolikova@ksus.cz](mailto:olga.somolikova@ksus.cz), tel: 724 304 257

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala: Petra Mizlerová