Technická specifikace


**Název akce: III/1288 Trepka**

**Místo realizace: silnice III/1288 Trepka, okr. Benešov**

**Staničení : III/1288 v km 5,290 – 7,424, VDZ plast**

**7,424 – 10,289, celk. plocha 15 006 m2  - stavební práce, VDZ barva, VDZ plast**

**10,289 – 11,689, VDZ plast**

****

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1288.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy :**

Bude provedeno :

* pomocné práce, zřízení nebo zajištění objížďky a přístupové cesty
* ostatní požadavky-geodetické zaměření – celky
* pomocné práce zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí atd.
* frézování asfalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu
* řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50 mm
* očištění asfaltových vozovek zametením
* infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2
* vyrovnávka asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+
* spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2
* asfaltový beton pro ložní vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm
* frézování spár š. do 10 mm, hl. do 20 mm
* zalévání spár dilatační asfaltovou zálivkou
* čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem
* zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 150 mm
* čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem
* uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – RECYKLAČNÍ STŘEDISKO
* VDZ V2 - 12,5 cm, barvou, základní včetně předznačení
* VDZ - vodící proužky V2 -12,5, přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní
* odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem, odvoz do 20 km
* směrové sloupky z plastových hmot včetně odrazného pásku

Údržba propustku č. 1 (pročištění, vtok, výtok výdlažba) (DN 400) (viz. rozpočet)

Údržba propustku č. 2 (pročištění, vtok, výtok výdlažba) (DN 500) (viz. rozpočet)

Údržba propustku č. 3 (pročištění, vtok, výtok, čela, římsy, zábradlí) (DN 900) (viz. rozpočet)

Údržba propustku č. 4 (pročištění, vtok, výtok výdlažba) (DN 500) (viz rozpočet)

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců od předání díla**

**Platební podmínky:** Financování z prostředků ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

**Předpokládaná doba realizace:** 8 týdnů

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr - (Projektová dokumentace)

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, strom, silnice, území

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, silnice, tráva, asfalt

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty :**

Vedoucí oblasti Benešov:

Jiří Brzoň, e-mail: [jiri.brzon@ksus.cz](mailto:jiri.brzon@ksus.cz), tel.: 601 571 016

Vedoucí manažer, zástupce vedoucího oblasti Benešov :

Bc. Milan Jonszta, e-mail: [milan.jonszta@ksus.cz](mailto:milan.jonszta@ksus.cz), tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr:

Vít Bareš , e-mail: [vit.bares@ksus.cz](mailto:vit.bares@ksus.cz), tel.: 724 316 181

Správní cestmistr :

Miluše Hrejzková, e-mail: [miluse.hrejzkova@ksus.cz](mailto:miluse.hrejzkova@ksus.cz), tel.:724 364 630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vít Bareš