**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/2455 Vyšehořovice**

**Místo realizace:** silnice III/2455 od obce Vyšehořovice směr k sil.č. II/611, okres Praha-východ

**Staničení: km** 2,580 – 4,880 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1313A028 a 1313A197)

délka úseku: 2,300 km, prům. šířka 5,7 m, plocha 13110 m2

Obsah obrázku text, mapa, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. Třídy v extravilánu, mezi obcí Vyšehořovice a sil.č. II/611. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, zemědělskou i nákladní dopravu a je silně využívána k vedení objízdných tras okolních uzavírek. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny, dále vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky, odlámané kraje apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/2455.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku a částečná sanace okrajů vozovky (bude určeno na místě – 1800m2). Bude provedena realizace frézování zápichů na začátku a konci úseku a na mostě 2455-2A, dále vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+ a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků a zalití pracovních spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic, čištění příkopů (4 300m), zřízení nových krajnic z R-materiálu, zřízení VDZ barva/plast (vodící proužky 12,5cm) a osazení směrových sloupků. (Na mostě 2455-2A bude nově položeno pouze 40 - 50mm ACO 11+, 11S, podél říms a podél mostních závěrů bude provedena trvale pružná zálivka.)

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2024/2025 – předpoklad 5 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024/2025 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**

Obsah obrázku venku, strom, mlha, území

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, území, beton, šedé

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: tomas.karasek@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka