Technická specifikace

**typ zařízení**: univerzální konzolová nástrojářská frézka

**počet ks:** 1

**provedení stroje:**

celolitinová konstrukce

příčně výsuvné smykadlo

křížový stůl v osách X a Y

kuličkové šrouby s brzdami v osách X a Y

vertikální vřeteno s plynulým náhonem, otáčky vřetene nejméně v rozsahu 50-3500 ot. / min

pinola s automatickým i ručním výsuvem

chlazení nástroje kapalinou, nádrž na chladící kapalinu

posuv v osách X, Y, Z nejméně: 750 mm, 350 mm, 350 mm

plynulé řízení rychlosti všech posuvů

ovládání posuvů ručními koly ve všech osách

ovládání posuvů směrovými joysticky

ovládání zdvihu a spouštění konzoly z ovládacího panelu

PLC automatické cyklové řízení

elektronické ruční kolečko

virtuální ruční kolečko

funkce transformace souřadnice

dělící přístroj se sklíčidlem

antivibrační ustavovací prvky

LED osvětlení stroje

otevíratelný kryt pracovního prostoru

software pro ovládání stroje

prohlášení CE

návod v českém jazyce

**další podmínky:**

V ceně dodávky bude doprava do strojní dílny zadavatele, instalace a zaškolení obsluhy.