Technická specifikace

**Název akce: II/113 Vestec - Ostředek**

**Místo realizace: silnice II/113 Vestec-Ostředek, Obec Chocerady, Vodslivy, Ostředek, okr. Benešov**

**Staničení : uzl.st. 1333A078-1333A002, v km 32,303 – 35,403, celk. délka 3100 bm**

**průměrná šířka 6m, plocha cca 18600 m2**

**Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky**

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci II. třídy. Opravovaný úsek začíná v osadě Vestec - Obec Chocerady dále pokračuje přes Obec Vodslivy, konec úseku je na kř. se silnicí II/110 Obec Ostředek. Součástí opravy jsou dvě připojovací větve a to ve směru od Sázavy a ve směru na Benešov.

Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na rekonstrukci povrchu komunikace II/113.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie rekonstrukce :**

Bude provedeno odfrézování živičného povrchu do hloubky min. 5 cm v celé dotčené délce a šířce. Bude provedeno seříznutí krajnice v celé délce a vyčištění příkopů na cca 2/3 délky opravovaného úseku, rozsah bude upřesněn před stavbou, vše s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití–recyklační středisko. Dojde k podélnému napojení MK , obrub a žlabovek - zaříznutí a odbourání asfaltového krytu včetně odvozu asfaltového krytu a asfaltových ker. Povrch bude očištěn samosběrem, provede se spojovací postřik, pokládka vyrovnávky ACL 16+ v tl. 5 cm mimo osady Vestec a Vodslivy, spojovací postřik a pokládka v celé šíři, bez středové spáry ACO 11+ v tl. 50 mm. Zřízení krajnice z asfaltového recyklátu (frakce 0-22 mm), zalití příčných pracovních spár a v napojení včetně napojení na MK. Bude provedeno zřízení vodících čar a symbolů v barvě, následně po uplynutí dvou měsíců bude obnoveno VDZ v plastu. Budou osazeny směrové sloupky v celé délce. V průtahu osadou Vestec a Vodslivy dojde k pokládce pouze 5 cm vrstvy, s plynulým napojením na stávající asfaltové povrchy, bez vyrovnávky. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha asfaltových vrstev autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. **S ohledem na zajištění dopravní obslužnosti obcí Vestec a Vodslivy se předpokládá realizace na dvě etapy.**

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 60 měsíců**

**Platební podmínky:** Financováno z prostředků Středočeského kraje, kapitola 12

**Předpokládaná doba realizace:** rok 2025, délka stavby 8 týdnů

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, strom, území, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, rostlina, tráva

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, strom, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty :**

Vedoucí oblasti Benešov:

Jiří Brzoň, e-mail: [jiri.brzon@ksus.cz](mailto:jiri.brzon@ksus.cz), tel.: 601 571 016

Vedoucí manažer, zástupce vedoucího oblasti Benešov :

Bc. Milan Jonszta, e-mail: [milan.jonszta@ksus.cz](mailto:milan.jonszta@ksus.cz), tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr:

Vladimír Sochůrek , e-mail: [vladimir.sochurek@ksus.cz](mailto:vladimir.sochurek@ksus.cz), tel.: 602 577 790

Správní cestmistr :

Jana Vavřínová, e-mail: [jana.vavrinova@ksus.cz](mailto:jana.vavrinova@ksus.cz), tel.:724 913 064

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vladimír Sochůrek