Technická specifikace

**pro zadání stavebních prací**


**Název akce:** III/2457 Mochov – Císařská Kuchyně

**Místo realizace:** silnice č. III/2457

**Staničení:** km 0,000 – 2,252 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1313A067 a 1313A167)

délka úseku 2,252 km, prům. šířka 5,5 m, plocha 12 386 m2

****

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikace III. třídy, v průjezdním úseku obce Mochov-Císařská Kuchyně v extravilánu a je dlouhá 2,252 km. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, autobusovou, nákladní dopravu a těžkou zemědělskou technikou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny, dále vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky, odlámané a propadlé kraje, síťový rozpad vozovky apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/2457.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky silnice III/2457 v délce 2252 m. Na začátku a konci řešeného úseku budou provedeny zápichy a následně bude provedena pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy ACL 16+, 16S v průměrné tloušťce 50 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, 11S v tloušťce 50 mm, to vše vč. spojovacích postřiků. Předpokládá se sanace krajů vozovky celém úseku. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z asfaltového r-materiálu, dále bude provedena obnova příkopů včetně odvozu odpadu na skládku, následně bude provedeno zřízení nových krajnic a zřízení VDZ v provedení barva (vodící proužky 125 mm).

Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO. Předpokládá se úplná uzavírka pozemní komunikace.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2025 - předpoklad 10 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování**: Škody po zimě 2025 JÚ 10068 (realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**FOTODOKUMENTACE:**

Obsah obrázku venku, obloha, strom, území

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, strom, mlha

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, území

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: [tomas.karasek@ksus.cz](mailto:tomas.karasek@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman