Technická specifikace

**Název akce: III/11123 Dalovy**

**Místo realizace: silnice III/11123 Dalovy, okr. Benešov**

**Staničení : uzl.st. 1333A049 - 1333A137, v km 0,000 – 1,313, celk. plocha 5 920 m2**

**Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky**

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké techniky. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/11123.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy :**

Bude provedeno :

* pomocné práce, zřízení nebo zajištění objížďky a přístupové cesty
* pomocné práce zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí atd.
* frézování asfalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu do 20 km
* řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50 mm
* odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem, odvoz do 20 km
* výšková úprava poklopů (šachty, vpusti)
* výšková úprava krycích hrnců
* čištění krajnic od nánosu tl. do 100 mm s odvozem
* zpevnění krajnic z asfalt. Recyklátu ( fr. 0-22) do tl. 100 mm
* čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem
* uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko
* očištění asfaltových vozovek metením
* spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2
* Ochranný postřik stavební vápennou suspenzí s dávkováním do 0,25 Kg/m2
* asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+
* asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm
* frézování spár š. do 10 mm, hl. do 20mm
* zalévání spár dilatační asf. zálivkou
* ostatní požadavky - geodetické zaměření – celky - geodetické zaměření skutečného provedení – plochy obrusné vrstvy po pokládce

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců od předání díla**

**Platební podmínky:** Financování z prostředků ŠPZ 2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

**Předpokládaná doba realizace:** rok 2025, délka stavby6 týdnů

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr - (Projektová dokumentace)

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, obloha, Povrch vozovky, asfalt

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, tráva, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty :**

Vedoucí oblasti Benešov:

Jiří Brzoň, e-mail: [jiri.brzon@ksus.cz](mailto:jiri.brzon@ksus.cz), tel.: 601 571 016

Vedoucí manažer, zástupce vedoucího oblasti Benešov :

Bc. Milan Jonszta, e-mail: [milan.jonszta@ksus.cz](mailto:milan.jonszta@ksus.cz), tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr:

Vít Bareš , e-mail: [vit.bares@ksus.cz](mailto:vit.bares@ksus.cz), tel.: 724 316 181

Správní cestmistr :

Miluše Hrejzková, e-mail: [miluse.hrejzkova@ksus.cz](mailto:miluse.hrejzkova@ksus.cz), tel.:724 364 630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vít Bareš