|  |  |
| --- | --- |
| **Položka**  | **technické parametry** |
| traktor s vlastním pohonem kol - pro výcvik řidič.oprávnění skupiny T | zemědělský traktor s vlastním pohonem kol, nejméně dvě osy, výkon motoru nejméně 77 kW, převodovka mechanická s 2° násobičem – synchronizovaná s alespoň 15 převodovými stupni, max. rychlost 40 km/h.  |
| traktorový přívěs - pro výcvik řidič.oprávnění skupiny T | dvouosý třístranně sklápěný přívěs, nosnost alespoň 10 t., max. rychlost 40 km/h |