**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/6111 Jirny**

**Místo realizace:** silnice III/6111 přivaděč na D11 Jirny

**Staničení:** km 0,000 – 0,625 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1313A106 a 1313A11006)

délka úseku: délka úseku 0,625 km, prům. šířka 14,50m, plocha 9062,5 m2

Obsah obrázku řada/pruh, snímek obrazovky, text, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. Třídy v extravilánu v k.ú. Jirny sil.č. III/6111 přivaděč na D11 od II/611. Úsek je dlouhý 625 m, je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, zemědělskou i nákladní dopravu. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. . síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky, odlámané kraje apod. Jedná se o silnici III. Třídy s velmi velkou intenzitou nákladní dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a snížení investic do údržby.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/6111.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedeno frézování 95mm v celém úseku. Vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy modifikovaný ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifikovaný ACO 11+, tl. 45mm, včetně spojovacích postřiků a ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev. Součástí stavebních prací je sejmutí navýšených krajnic s odvozem a jejich zpevnění R-materiálem, osazení nových směrových sloupků a obnova VDZ barva/plast (25 cm vodící čára a 12,5 cm středová čára + znaky).

Na mostě č. 6111-1 odfrézovat 45 mm ( délka 65bm šíře 13,2bm, plocha 858m2) a po pokládce modifikovaný ACO 11+, tl. 45mm provést prořezy po obou stranách římsy a podél mostních závěrů a zalít asf. pružnou zálivkou.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2025 – předpoklad 6 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2025 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**



**Obsah obrázku venku, silnice, mlha, ulice

Popis byl vytvořen automaticky**

**Kontakty:**

Bc. Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: [tomas.karasek@ksus.cz](mailto:tomas.karasek@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka