Technická specifikace

**Název akce: III/12553 – kř. III/12550 – Nebovidy – Hluboký Důl**

**Místo realizace: silnice** **III/12553 – kř. III/12550 – Nebovidy – Hluboký Důl, okres Kolín**

**Staničení:** **od** **0,000 – 2,380 km, délka úseku 2 380 m, prům. šířka 4,9 m**

**celková plocha 11 592 m2**

Obsah obrázku mapa, atlas, text, diagram

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu od kř. III/12550 ve směru k obci Nebovidy, v intravelánu obce Nebovidy, v extravilánu mezi obcí Nebovidy ve směru k obci Hluboký Důl a v intravelánu obce Hluboký Důl. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak těžkou zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, výtluky a nerovnosti apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/12553.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sití, geodetické zaměření, frézování asfalt. ploch, odvoz do 20 km, řezání asf. krytu vozovek do 50 mm, čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0 kg/m2, asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm (ACO 11+ 50/70), asfalt. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ (ACL 16+ 50/70 - vyrovnávka, frézování drážky průřezu spár š. do 100 mm2, těsnění dilatačních spár asf. zálivkou průřezu do 100 mm2, čištění krajnic od nánosu tl. do 100 mm s odvozem na skládku, poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných, zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm, výšková úprava mříží, pokopů a krycích hrnců, sanace konstrukční vrstev tl. 500 mm, VDZ V4 – 12,5 cm barvou základní. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

V obci Hluboký Důl nutno koordinovat s obcí (starosta Ing. Kašpar) usazení nových obrub u chodníku v délce cca 211m.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace:** 6 týdnů od předání staveniště, 2025

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

**Fotodokumentace:**

Obsah obrázku venku, silnice, Povrch vozovky, obloha

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, tráva, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, obloha, silnice, strom

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Ing. Petr Holan, email: petr.holan@ksus.cz, tel: 724 706 242

Zástupce oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, email: [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz), tel: 725 561 303

Provozní cestmistr: Petra Mizlerová, email: [petra.mizlerova@ksus.cz](mailto:petra.mizlerova@ksus.cz), tel: 724 581 521

Správní cestmistr: Olga Somolíková, email: [olga.somolikova@ksus.cz](mailto:olga.somolikova@ksus.cz), tel: 724 304 257

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala: Petra Mizlerová