Technická specifikace vozidla v souladu s platnou legislativou.

**Veškeré technické parametry motoru a převodovky vozidla musí být původní, stanovené a dodané výrobcem vozidla v 1. stupni výroby. Zadavatel nepřipouští dosažení těchto technických parametrů (např. výkon, krouticí moment, exhalační hodnoty) dodatečnou úpravou původního vozidla v 1. stupni výroby, například zvýšení výkonu motoru zásahem do elektroniky řídící jednotky motoru.**

Dodavatel je povinen v tabulce vyplnit požadované údaje označené červeným textem „Doplní dodavatel“, resp. doplní u každé položky, kterou splňuje slovo „ANO“ či nesplňuje slovo „NE“ nebo uvede konkrétní nabízenou hodnotu parametru.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Vozidlo: automobil kombi 7 místný**

**Počet kusů: 1**

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li výše uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce nebo dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými.

|  |
| --- |
| Požadovaná záruka na vozidlo: 36 měsíců |

**Zvláštní technické podmínky**

- vozidlo vyhovuje nařízení vlády č. 173/2016, ze dne 11. května 2016,

- vozidlo kategorie M1 splňující emisní limity aktuální EURO 6, v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády,

- maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je max. 8 l na 100 km.

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Nabízené vozidlo****Doplní dodavatel** |
| Tovární značka vozidla |  |
| Typ vozidla |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požadavky a vybavení vozidla:** | **Parametry nabízené dodavatelem****Doplní dodavatel** |
| 1. Globální homologace: automobil kombi 7místný.
 |  |
| 1. Vozidlo – objem úložného prostoru u vozidla min. 750 l. Rozvor náprav minimálně 3 100 mm. Celková délka vozidla je max. 5 600 mm. Max. výška vozidla 2800 mm.
 |  |
| 1. Nejvyšší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla 3 500 kg zapsaná v technickém průkazu.
 |  |
| 1. Nezávislé zavěšení všech kol.
 |  |
| 1. Motor s minimálním výkonem 120kW splňující aktuální emisní normu EURO 6.
 |  |
| 1. Posuvné boční dveře vpravo i vlevo.
 |  |
| **Vybavení** |  |
| 1. Pevně zabudované výsuvné nástupní schody v protiskluzové úpravě u levých bočních posuvných dveří.
 |  |
| 1. Zatmavená skla v prostoru pro cestující min. 50%.
 |  |
| 1. Barva karoserie – bílá
 |  |
| 1. Celková hmotnost 3500 kg zapsaná v technickém průkazu vozidla
 |  |
| 1. Posilovač řízení.
 |  |
| 1. Brzdící systém dvouokruhový, hydraulický s posilovačem.
 |  |
| 1. Kotoučové brzdy na všech kolech se systémem ABS/EDS/ASR/ESP/EBA.
 |  |
| 1. Přední brzdové kotouče vzduchem chlazené.
 |  |
| 1. Senzory opotřebení brzdového obložení.
 |  |
| 1. Hlavní světlomety (potkávací a dálkové) se zvýšenou svítivostí LED.
2. LED zadní světlomety, LED denní svícení
 |  |
| 1. Automatické světlomety a dešťový senzor
 |  |
| 1. Klimatizace automatická
 |  |
| 1. Airbag řidiče a spolujezdce, včetně napínačů bezpečnostních pásů.
2. Kolenní airbag řidiče, boční airbagy, hlavové airbagy na krajních sedadlech v prostoru pro cestující
 |  |
| 1. Podélně a výškově nastavitelný volant.
 |  |
| 1. Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, loketní a bederní opěrka sedadla řidiče.
 |  |
| 1. Vnitřní zpětné zrcátko.
 |  |
| 1. Počet míst ve vozidle 7 včetně řidiče
 |  |
| 1. Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce.
 |  |
| 1. Elektronický imobilizér.
 |  |
| 1. Multifunkční ukazatel jízdních režimů vozidla (palubní počítač).
 |  |
| 1. Otáčkoměr.
 |  |
| 1. Navigace.
 |  |
| 1. Elektricky otvíraná přední okna
 |  |
| 1. Rádio +USB + ovládání na volantu + Bluetooth.
 |  |
| 1. Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná.
 |  |
| 1. Centrální zamykání dveří včetně dveří + 2x funkční klíče s dálkovým ovládáním pro každý automobil.
 |  |
| 1. Parkovací senzory vzadu i vpředu.
 |  |
| 1. Zadní parkovací kamera se zobrazením obrazu na přístrojové desce
 |  |
| 1. Dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg (bude upřesněno zadavatelem)
 |  |
| 1. Povinná výbava vozidla (nůž na pásy, vybíječ oken, výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta 2x, tažné lano min. 3500 kg).
 |  |
| 1. Asistent rozjezdu do kopce.
 |  |
| 1. Plnohodnotné rezervní kolo
 |  |
| 1. Vyhřívané zadní sklo
 |  |
| 1. Elektronická ruční brzda
 |  |
| 1. Multifunkční nastavitelný volant
 |  |
| **Elektroinstalace** |  |
| 1. Elektrický okruh 12 V.
 |  |
| 1. Minimálně 2x zásuvka USB 5 V pro nabíjení mobilního telefonu
 |  |
| 1. Vnitřní osvětlení
 |  |
| 1. Elektrická zásuvka zapalovače
 |  |
| **Vnitřní prostor pro cestující** |  |
| 1. Sedadla v 2. řadě posuvná s možností variace
 |  |
| 1. Kotvící lišty pro sedadla a možností ukotvení invalidních vozíků
 |  |
| 1. Vozidlo jako celek, veškerá sedadla, kotvící prvky musí splňovat podmínky ČSN EN 1789+A2.
 |  |
| **Transportní prostředky (dodání vozidlem)** |  |
| 1. Elektrohydraulická plošina
 |  |
| 1. Závěsné zařízení.
 |  |