|  |
| --- |
| Obsah obrázku text, Písmo, logo, symbol  Popis byl vytvořen automaticky |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Technická specifikace |
| k veřejné zakázce malého rozsahu VYŠŠÍ HODNOTY s názvem |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| „helmy pro VÝJEZDOVÉ skupinY ZZS SK“ |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Technická specifikace

1. Účel Technické specifikace a její vyplnění ve výběrovém řízení
	* + - 1. Tato technická specifikace stanoví závazné požadavky na dodávaný předmět plnění. Následky jejich nedodržení stanoví smlouva, jíž je tato technická specifikace součástí.
				2. Dodavatel ve výběrovém řízení vyplní technickou specifikaci pouze v barevně označených částech (typicky v částech vymezujících naplnění závazných požadavků nabízeného plnění). Dodavatel není oprávněn upravovat jiné než barevně označené části technické specifikace, zejména pak není oprávněn upravovat konkrétní závazné požadavky.
				3. Pokud dodavatel nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek se všemi z toho vyplývajícími dopady.
				4. Pokud tato technická specifikace nebo jiná část zadávacích podmínek obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění.
2. Závazné požadavky
	* + - 1. Předmět plnění musí splňovat následující požadavky:

|  |
| --- |
| Technické požadavky |
| odolný materiál ABS | ANO/NE |
| vnitřní vložka z EPP s odolností proti opakovaným nárazům | ANO/NE |
| čelová svítilna a adaptérem na helmu | ANO/NE |
| integrované úchyty pro připevnění čelové svítilny s popruhem | ANO/NE |
| možnost upevnění centrální svítilny bez popruhů na přilbu | ANO/NE |
| odolný nastavovací mechanismus – stavitelné kolečko pro správnost nastavení obvodu hlavy | ANO/NE |
| možnost hloubkového nastavení postroje přilby | ANO/NE |
| snadná regulace délky bočních popruhů s uchycením pod-bradového pásku | ANO/NE |
| podbradní pásek pro zajištění přilby proti pohybu na hlavě s možností snadného přepnutí zatížení podle typu použité normy na 150-250 N (EN 397) nebo 500 N (EN 12492) bez nutnosti sundání přilby | ANO/NE |
| ochrana proti bočnímu nárazu dle normy EN 12492 | ANO/NE |
| požadavek na kombinaci norem EN 397 a EN 12492 | ANO/NE |
| požadavek na normu EN 50365 | ANO/NE |
| stabilita materiálu v použití v extrémních teplotních podmínkách (max. +50 °C, min. -40 °C) | ANO/NE |
| požadavek na barvu – oranžová – 200 ks helem | ANO/NE |
| reflexní pásky pro zvýšení bezpečnosti | ANO/NE |
| ventilační otvory s ochranou proti vniknutí drobných úlomků | ANO/NE |
| krátký obličejový ochranný štít – odnímatelný | ANO/NE |
| možnost připevnění držáku na ID kartu | ANO/NE |
| hmotnost max. 500 g bez krátkého obličejového štítu | ANO/NE |
| velikost univerzální 53-64 cm | ANO/NE |
| polep logem ZZS SK, p. o. – velikost a umístnění po konzultaci se zadavatelem  | ANO/NE |

* + - * 1. Součástí dodávaného předmětu plnění musí dále být:

|  |  |
| --- | --- |
| platná osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů | ANO |
| prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů | ANO |
| návod k použití v českém jazyce | ANO |