Příloha č. 2 - Technická specifikace

**Technická specifikace**

***Součástí dodávky oken je:***

- Demontáž původních oken, včetně ekologické likvidace

- Dodávka a montáž nových oken, včetně ošetření připojovací spáry dle ČSN 730 540

- Zednické začištění připojovací spáry a poškozené omítky vzniklé při výměně oken z exteriéru

- Zednické začištění z interiéru, narovnání zalomeného ostění do roviny (špaletová okna za Euro okna)

- Zednické začištění venkovní omítky ostění a nadpraží

- Výmalba dotčených ostění barvou stejného odstínu dle původního nátěru interiéru a exteriéru

- Protiprachové opatření – zakrytí vybavení místností ochranou folií, zakrytí podlah dostatečným způsobem, aby nedošlo k poškození povrchů

***Specifikace oken:***

**Nová okna typ EURO**

- Smrkové lepené, napojované profily o stavební hloubce min 78 mm

- Zasklené dvojsklem s teplým rámečkem bílé barvy Ug=1.1.

- Hliníkové okapnice na rámových křídlech bílé barvy

- Všechna křídla s klikou s možností otevření i ventilace

- Vybraná křídla nadsvětlíků budou vybavena pákovým otvíračem (tam kde stávající okna mají pákové otevírače, tam budou mít pákové otevírače i nová okna)

- Okenní pole, kde je požadováno pákové otevírání, bude okenní pole jen výklopné

- Ozdobné členění na křídlech bude provedeno nalepovací dřevěnou příčkou 30 mm s duplexem

- Součástí okna je interiérový parapet DTD – dle dispozice na místě plnění do hloubky max. 400 mm bílé barvy

- Součástí okna je přechodový plech FeZn

- Cenová nabídka musí obsahovat všechny potřebné náklady, veškeré přípravné a pomocné práce, pomocné lešení, přesuny hmot v rámci stavby i na stavbu, průběžný i závěrečný úklid a likvidace odpadu zakrývání.

- Zhotovitel je před zahájením povinen se seznámit s podmínkami v místě plnění.

***Upozornění***

- **Rozměry oken a jejich členění jsou pouze orientační. Zhotovitel je povinen před zadáním do výroby okna přesně zaměřit.**

- **Rozsah zednické začištění po výměně špaletových oken za euro okna.**