Příloha č. 5 – technická specifikace lisu na kulaté balíky

ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Lis na kulaté balíky – středisko Toušeň“** (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané zadavatelem:

Název: Školní statek Středočeského kraje,p.o.

IČO: 72081368

se sídlem: Hlavní 169, Lázně Toušeň

* svinovací lis s variabilní komorou,  rozpětí velikosti výšky balíků 70 - 160cm
* požadovaný příkon traktoru cca 55kW/80 ,hnací otáčky 540 ot./min
* min šířka balíků 121 cm
* hydraulický ovládané sběrací ustrojí s šířkou min 2,25 m, dva usměrňovací šneky
* rovné sběrací prsty uloženy v 5 řadách , bez gumových silentbloků
* opěrná kolečka sběrače mechanicky otočná na čepu
* bržděná náprava, vzduchové dvouokruhové brzdy , kola s pneumatikami 550/45-22,5
* min. 17 nožů, skupinové řazení nožů, hydraulické jištění nožů
* hydraulicky ovládané padací dno s non-stop odpružením přední části – ochrana proti zahlcení vkládacího ústrojí
* kombinace min. 3 startovacích válců a  min. 4 nekonečných pásů
* ovládací monitor
* ukazatel tvaru balíku směrové navádění na monitoru (levá a pravá strana)
* automatické mazaní řetězů
* sdružené maznice
* mechanické provozní zajištění zadní výklopné části
* horní závěs se stavitelným okem 40mm
* vázaní do sítě s překrytím
* servis do 40km od místa plnění
* ovládaní změny velkosti balíků přes monitor
* ISOBUS ovládaní s monitorem
* 1 síť provozní + zásobník na 2 náhradní sít

V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]