**Technická specifikace**

* 1 ks užitkového vozidla do 3,5tuny
* Nové, skladové, předváděcí
* Nájezd max 5000km
* S posuvnými prosklenými dveřmi vpravo
* Výška do 2m bez majáků
* Zadní dveře dělené otvíratelné do stran
* Min. dvě řady sedadel
* Min 5 míst k sezení
* Minimální délka ložné plochy 2000 mm za druhou řadou sedadel
* Minimální výkon 100kW
* Emisní norma dle platné legislativy v den předání vozu
* Barva nerozhoduje (před dodáním bude realizován polep třetí stranou dle návrhu zadavatele v závislosti na typu vozidla vítězné nabídky v prostorách dodavatele, polep není předmětem této veřejné zakázky)
* Sada kompletních kol letních + zimní s uskladněním u dodavatele
* Automobil bude dodán včetně dvou sad plnohodnotných disků kol (1 x se zimními pneumatikami a 1 x s letními pneumatikami). Automobil bude předán na sadě kol dle sezóny, nebo rozhodnutí zákazníka v době předání.
* Manuální nebo automatická klimatizace
* Světla přední i zadní s plnou LED technologii, přední potkávací a dálkové světlo
* Přední a zadní mlhovky
* Rozvor min 3400mm a délka max 5500mm
* ABS, ESP, asistent rozjezdu do kopce
* Audiosystém s Bluetooth handsfree a podporou Android auto/Apple CarPlay
* Vyhřívaná sklopná vnější zpětná zrcátka
* Dřevěná nebo plastová, nebo gumová podlaha v zavazadlovém prostoru
* Boční obložení nákladového prostoru překližka min 4mm
* Kotvící oka v nákladovém prostoru 4x v podlaze
* Parkovací senzory v předu a vzadu
* Tempomat
* Klimatizace
* Měnič se zásuvkou na 230V u druhé řady sedadel s minimálním příkonem 400W
* Druhý akumulátor originál od výrobce min kapacita 95 Ah. s dobíjením od motoru.
* Výškově a podélně stavitelný volat
* USB nabíjecí porty vpředu
* LED osvětlení nákladového prostoru (kvůli spotřebě a baterce)
* Elektrická parkovací brzda
* Manuální spuštění DPF
* Plnohodnotné rezervní kolo

Nástavba

* Dvě zábleskové diody v čelní masce (mřížce chladiče)
* Přední majáková rampa
* Majáková rampa v LED diodovém provedení s čirými kryty a oranžovým svitem. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65mm (90mm včetně držáku), délka minimálně 1200mm, krytí minimálně IP67
* Homologace splňující normu EHK 65 a EHK 10.03
* Zadní majáková rampa
* Majáková rampa v LED diodovém provedení s čirými kryty a oranžovým svitem. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65mm (90mm včetně držáku), délka minimálně 1200mm, krytí minimálně IP67
* Homologace splňující normu EHK 65 a EHK 10.03