|  |
| --- |
| Popis |
| Množství |
| Antivandal IP dome kamera Dahua s Full HD rozlišením 2 Mpx a funkcí Starlight. Díky krytí IP 67 a IK 10 je kamera vhodná pro exteriérové použití a je vybavena IR LED přísvitem s dosahem 30 metrů pro noční režim. Za zmínku stojí podpůrné funkce, pro lepší kvalitu obrazu, jako jsou: AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ROI, 3DNR. | 16 |
| Dahua přídavný límec pro dome kamery typu IPC-EB, IPC-HDB, IPC-EW, IPC-HDBW, IPC-HDW, HAC-HDBW. Ideální řešení pro korektní montáž. | 8 |
| Dahua držák na stěnu pro kamery IPC-HDW, IPC-HDBW, IP-EB, IPC-HDB, IPC-EW, HC-HDBW, HC-HDW a SD2xxx PTZ kamery | 8 |
| IP záznamové zařízení Dahua ze série AI podporující technologii pro rozpoznání tváří. Je možné připojit až 16 kamer do rozlišení 16 Mpx a data ukládat na čtyři SATA III pevné disky, každý s maximální kapacitou 16 TB. Schopnost rozpoznávání 12 tváří za sekundu, podpora AI rozpoznávaní osob/vozidel v případě "Perimeter Protection". | 1 |
| Rychlý modernizovaný a vysoce spolehlivý pevný disk z naší nabídky HDD se sníženou spotřebou, vhodný pro provoz 24x7 a kapacitou 4000 GB. Tento HDD podporuje technologii Surveillance Digital Video Recorder (SDVR) a Network Digital Recorder (NVR), a tak je disk předurčený k použití ve špičkových kamerových systémech s velmi rychlým síťovým přístupem. | 1 |
| Datový kabel UTP, nestíněný, CAT 5e, 4x2x0,5mm, PVC, balení 305m/kartón, možnost objednat jen celé balení | 915 |
| Materiál ostatní lišta odhad cca 600m |  |
| Práce odhad cca 90h |  |
| Doprava |  |
| Materiál spojovací - drobný |  |