Příloha č. 3 - Technická specifikace automobilu

Technická specifikace vozidla v souladu s platnou legislativou.

**Veškeré technické parametry motoru a převodovky vozidla musí být původní, stanovené a dodané výrobcem vozidla v 1. stupni výroby. Zadavatel nepřipouští dosažení těchto technických parametrů (např. výkon, krouticí moment, exhalační hodnoty) dodatečnou úpravou původního vozidla v 1. stupni výroby, například zvýšení výkonu motoru zásahem do elektroniky řídící jednotky motoru.**

Dodavatel je povinen v tabulce vyplnit požadované údaje označené červeným textem „Doplní dodavatel“, resp. doplní u každé položky, kterou splňuje slovo „ANO“ či nesplňuje slovo „NE“ nebo uvede konkrétní nabízenou hodnotu parametru.

**Vozidlo: automobil 9 místný M1**

**Počet kusů: 1**

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

**Zvláštní technické podmínky**

- vozidlo kategorie M1 splňující emisní limity aktuální EURO 6,

- maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je max. 9 l na 100 km.

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Nabízené vozidlo**  **Doplní dodavatel** |
| Tovární značka vozidla |  |
| Typ vozidla |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požadavky a vybavení vozidla:** | **Parametry nabízené dodavatelem**  **Doplní dodavatel** |
| 1. Globální homologace: automobil maximálně 9 místný. |  |
| 1. Nejvyšší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla 3 500 kg |  |
| 1. Motor s minimálním výkonem 110kW splňující aktuální emisní normu EURO 6. |  |
| 1. Posuvné boční dveře vpravo i vlevo. |  |
| 1. Minimální vnitřní výška vozidla 1.800 mm |  |
| 1. Minimální rozvor 3.100 mm |  |
| **Vybavení** |  |
| 1. Pevně zabudované výsuvné nástupní schody v protiskluzové úpravě u pravých a levých bočních posuvných dveří. |  |
| 1. Zatmavená skla v prostoru pro cestující dle platné legislativy |  |
| 1. Barva karoserie – bílá |  |
| 1. Posuvná/otevíravá okna v 2. řadě sedaček |  |
| 1. Posilovač řízení |  |
| 1. Brzdící systém dvouokruhový, hydraulický s posilovačem. |  |
| 1. Kotoučové brzdy na všech kolech se systémem ABS/EDS/ASR/ESP/EBA. |  |
| 1. Hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách |  |
| 1. Hlavní světlomety (potkávací a dálkové) se zvýšenou svítivostí LED/Bixenon. |  |
| 1. Vpředu LED/Bixenon denní svícení |  |
| 1. Automatické světlomety a dešťový senzor |  |
| 1. Přední klimatizace automatická |  |
| 1. Zadní klimatizace a topení pro 2. a 3. řadu sedaček |  |
| 1. Airbag řidiče a spolujezdce, včetně napínačů bezpečnostních pásů. |  |
| 1. Boční airbagy, hlavové airbagy na krajních sedadlech vpředu |  |
| 1. Podélně a výškově nastavitelný volant. |  |
| 1. Výškově nastavitelné a vyhřívané sedadlo řidiče, loketní a bederní opěrka sedadla řidiče. |  |
| 1. Vnitřní zpětné zrcátko. |  |
| 1. Počet míst ve vozidle 9 včetně řidiče |  |
| 1. Elektronický imobilizér. |  |
| 1. Multifunkční ukazatel jízdních režimů vozidla (palubní počítač). |  |
| 1. Otáčkoměr. |  |
| 1. Navigace – originální z prvovýroby |  |
| 1. Elektricky otvíraná přední okna |  |
| 1. Rádio +USB + ovládání na volantu + Bluetooth. |  |
| 1. Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná. |  |
| 1. Centrální zamykání dveří včetně dveří + 2x funkční klíče s dálkovým ovládáním |  |
| 1. Parkovací senzory vzadu i vpředu. |  |
| 1. Zadní parkovací kamera originální z prvovýroby |  |
| 1. Dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg |  |
| 1. Povinná výbava vozidla (nůž na pásy, vybíječ oken, výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta 2x, tažné lano min. 3500 kg). |  |
| 1. Asistent rozjezdu do kopce. |  |
| 1. Plnohodnotné rezervní kolo |  |
| 1. Vyhřívané zadní sklo včetně zadního stěrače |  |
| **Elektroinstalace** |  |
| 1. Minimálně 2x zásuvka USB 5 V pro nabíjení mobilního telefonu |  |
| 1. Vnitřní osvětlení |  |
| 1. Elektrická zásuvka zapalovače |  |
| **Vnitřní prostor pro cestující** |  |
| 1. Uspořádání sedaček je variabilní, umožňující přepravu 9 osob, případně minimálně 5 osob + dvě osoby přepravované na invalidním vozíku |  |
| 1. Sedadla v 2. a 3. řadě jsou posuvná, polohovatelná vč. integrované opěrky hlavy a bezpečnostních pásů, s možností variace/otočná proti směru jízdy |  |
| 1. 2ks kotevního samonavíjecího setu umožňující plnohodnotnou fixaci invalidního vozíku do vozidla vč. 2ksbezpečnostního pásu |  |
| 1. Ve vozidle budou lišty umožňující kotvení všech volných bezpečnostních fixačních prvků (max. 2 sety) tak, aby nebránily pohodlí cestujících |  |
| 1. Zadní dvoudílná demontovatelná nájezdová rampa, pomocný píst (hydraulický, nebo elektrohydraulický), šířka min. 800 mm, délka min. 2800mm, váha max. 35kg |  |
| 1. Horkovzdušné nezávislé topení s možností programovatelného spuštění. Výkon min. 4kW. Výdech do prostoru 2. a 3. řady sedadel. |  |
| 1. **4ks** madlo pro snazší nastupování a vystupování, délka min. 500 mm, z levé i pravé strany obou posuvných dveří |  |
| 1. Odnímatelné závěsné zařízení, které nebrání použití plošiny. |  |