**Technická specifikace**

* 1 ksužitkového vozidla do 3,5 tuny
* Nové, skladové, předváděcí
* Nájezd max 5000 km
* Boční posuvné dveře vpravo
* Výška do 2600 mm bez majáků
* Zadní dveře dělené otvíratelné do stran
* 2+1 skříň
* Úložný prostor min 4000 mm (měřeno u podlahy)
* Šířka min 1350 mm mezi podběhy
* Výška nákladové hrany vzadu max 600 mm
* Minimální výkon 100kW
* Emisní norma dle platné legislativy v den předání vozu
* Barva nerozhoduje (vozidlo bude dodáno s celopolepem realizovaným třetí stranou v prostorách dodavatele, a to dle návrhu zadavatele v závislosti na typu vozidla vítězné nabídky)
* Sada kompletních kol letních + zimní s uskladněním u dodavatele
* Vozidlo bude dodáno včetně dvou sad plnohodnotných disků kol (1 x se zimními pneumatikami a 1 x s letními pneumatikami). Vozidlo bude předáno na sadě kol dle sezóny, nebo přání zákazníka v době předání.
* Manuální nebo automatická klimatizace
* Světla přední s plnou LED technologii, denní potkávací a dálkové světlo
* Přední a zadní mlhové světlomety
* Rozvor min 4300 a délka max 7000 mm
* ABS, ESP, asistent rozjezdu do kopce
* Audiosystém s Bluetooth handsfree a podporou Android auto/Apple CarPlay
* Vyhřívaná přední sedadla
* Vyhřívaná sklopná vnější zpětná zrcátka
* Dřevěná podlaha v zavazadlovém prostoru + ochrana podběhu kol
* Boční obložení nákladového prostoru překližka min 4 mm
* Kotvící oka v nákladovém prostoru 4x v podlaze
* Boční lišty v nákladovém prostoru ve dvou řadách a 1 lišta na dělící přepážce
* Parkovací senzory vpředu a vzadu
* Tempomat
* Klimatizace
* Měnič se zásuvkou na 230V u druhé řady sedadel s minimálním příkonem 1000W
* Druhý akumulátor originál od výrobce min kapacita 95 Ah. s dobíjením od motoru.
* Výškově a podélně stavitelný volant
* USB nabíjecí porty vpředu
* 4ks LED osvětlení nákladového prostoru s možností spínání z pozice řidiče a dveřními kontakty
* Elektrická parkovací brzda
* Manuální spuštění DPF
* Plnohodnotné rezervní kolo
* Gumové koberce
* Hasící přístroj a povinná výbava

Nástavba

* **Dvě zábleskové diody v čelní masce (mřížce chladiče)**
* **Přední majáková rampa**

Majáková rampa v LED diodovém provedení s čirými kryty a oranžovým svitem. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65 mm (90 mm včetně držáku), délka minimálně 1200 mm, krytí minimálně IP67

Homologace splňující normu EHK 65 a EHK 10.03

* **Zadní majáková rampa**

Majáková rampa v LED diodovém provedení s čirými kryty a oranžovým svitem. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65 mm (90 mm včetně držáku), délka minimálně 1200 mm, krytí minimálně IP67

* Homologace splňující normu EHK 65 a EHK 10.03
* **Vestavěný box**

Vestavěný vyjímatelný box v úložném prostoru o minimálních rozměrech š/v/h 50cm/80cm/100cm, s otvíracím víkem

Termín plnění: Dodání vozidla do 2 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději do 29.8.2025