**Příloha č. 1 k výzvě**

## Technická specifikace:

Výměna podlahových krytin na ploše cca 619 m2

1. provedení penetrace podkladu (144 m2)
2. Sylitol koncentrát penetrační nátěr sylikát, penetrace pro minerální podklady (144 m2)
3. Potěr samonivelační ručně tl. 2 – 4 mm ( 144 m2, stávající povrch dlažba )
4. lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení
5. podlahovina PVC (2,0 mm 20 m, protiskluzná, nášlapná vrstva 0,7 mm, oblast použití 34 – 43
6. lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu
7. lišta soklová PVC, včetně montáže
8. přesun hmot
9. doprava a likvidace odřezků
10. demontáž a likvidace stávajícího PVC na ploše 25 m2

Případné další dotazy zodpoví Jaroslava Čížková, tel.: 318 864 122