|  |
| --- |
| Obsah obrázku text, Písmo, logo, symbol  Popis byl vytvořen automaticky |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Technická specifikace |
| k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| „Batohy pro výjezdové skupiny ZZS SK – část B“ |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Technická specifikace

1. Účel Technické specifikace a její vyplnění ve výběrovém řízení
   * + - 1. Tato technická specifikace stanoví závazné požadavky na dodávaný předmět plnění. Následky jejich nedodržení stanoví smlouva, jíž je tato technická specifikace součástí.
         2. Dodavatel ve výběrovém řízení vyplní technickou specifikaci pouze v barevně označených částech (typicky v částech vymezujících naplnění závazných požadavků nabízeného plnění). Dodavatel není oprávněn upravovat jiné než barevně označené části technické specifikace, zejména pak není oprávněn upravovat konkrétní závazné požadavky.
         3. U číselně vyjádřených technických parametrů je při vyplnění dodavatelem připuštěn toleranční rozsah +/- 10 % od hodnot požadovaných, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce dodávaného plnění a pokud v této technické specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platné právní předpisy, technické normy apod. Pokud dodavatel nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek se všemi z toho vyplývajícími dopady.
         4. Pokud tato technická specifikace nebo jiná část zadávacích podmínek obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění.
2. Závazné požadavky
   1. Znění závazných požadavků
      1. Zásahový batoh

|  |  |
| --- | --- |
| Batoh pro výjezdovou skupinu RV – Zásahový batoh | |
| Prohlášení dodavatele o splnění níže uvedených požadavků | ANO/NE |

* + - * 1. **Předmět plnění musí splňovat následující požadavky:**
        2. *Rozměry ve švech:* 375x540x230 mm (š x v x h), tolerance ± 5 %.
        3. *Hmotnost se základním příslušenstvím:* 5,8 kg, tolerance ± 5 %.
        4. Příslušenství:
        5. *základní*
        6. Vnitřní přepážka horizontální, odnímatelná č.1 (115x450mm) – 2 ks.
        7. Vnitřní přepážka horizontální, odnímatelná č.2 (115x450mm) – 1 ks.
        8. Vnitřní přepážka vertikální, odnímatelná č.3 (115x260mm) – 2 ks.
        9. *doplňkové*
        10. Vnitřní pouzdro 2zipové č.1 (120x300x50mm, barva červená) – 1 ks.
        11. Vnitřní pouzdro 2zipové č.2 (150x180x80mm, barva modrá) – 1 ks.
        12. *Barva pláště:* červeno-černé provedení (víko červené, záda a boky černé) se žlutými reflexními pásky na víku, bocích a ramenních popruzích.
        13. *Materiálové provedení pláště:* jedna vrstva PES tkaniny s oboustranným nánosem PVC.
        14. Plastová výztuha hlavní komory typu „kompaktní vana“ se zaoblenými rohy obvodových bočních stěn. Na vnitřní ploše těchto obvodových stěn jsou upevněny tři souvislé pásy velcro uzávěru samet š.20 mm pro připevnění výše uvedených vnitřních horizontálních a vertikálních přepážek. Tento systém umožňuje variabilní rozčlenění vnitřního prostoru hlavní komory.
        15. Hlavní úložný prostor batohu je uzavíratelný ze tří stran pomocí silného spirálového zipu, který umožňuje otevření vnitřního prostoru batohu jako knihu. Zip je po celé délce překrytý ochrannou manžetou z pruženky. Další dva zipy jsou umístěny na zevní ploše víka batohu a uzavírají přístup do horní a dolní kapsy.
        16. Batoh je opatřen:

2 polstrovanými ramenními popruhy. Délku popruhů lze zkracovat na obou koncích. Na zevní ploše jsou popruhy opatřeny reflexním páskem žluté barvy š. 20 mm;

2 ergonomicky tvarovanými plastovými držadly umístěnými na zevní ploše horní a boční stěny;

logem ZZS SK na zevní ploše horní kapsy víka batohu;

štítkem výrobce umístěným na zevní ploše zádové části batohu;

3 plastovými ochrannými a opěrnými lištami umístěnými na zevní ploše dna batohu.

* + - * 1. Vnitřní prostor rozevřeného batohu tvoří „zádová komora“ (levá část) a víko (pravá část).
        2. Ve vnitřním prostoru zádové komory je vložena vnitřní výztuha (popsaná výše). Zádová komora je opatřena nastavitelným upevňovacím systémem. Tvoří ho 2 ks vnitřní horizontální přepážky č.1, 1 ks vnitřní horizontální přepážky č.2 a 2 ks vnitřní vertikální přepážky č.3 (viz výše).
        3. Na víku batohu jsou dvě kapsy. Obě jsou řešeny jako vnořené do vnitřního prostoru batohu.
        4. Horní kapsa má rozměr 365x250x85 mm. Přístup do kapsy je z vnější i z vnitřní strany pomocí dvou zipů. Oba zipy jsou našity ve tvaru obráceného písmene U a umožňují vyklopení víka i dna kapsy směrem dolů. Na vnitřní ploše víka kapsy je vyjmutelné plato s našitými 2 vodorovnými řadami úchytů z pruženky š. 25 mm (horní a dolní) a středovou řadou pruženky š. 40 mm. Na dně vnitřního prostoru kapsy jsou našity 2 vodorovné řady velcro uzávěru háček š. 38 mm.
        5. Dolní kapsa má rozměr 365x250x85 mm. Přístup do kapsy je z vnější i z vnitřní strany pomocí dvou zipů. Oba zipy jsou našity ve tvaru obráceného písmene U a umožňují vyklopení víka i dna kapsy směrem dolů. Na vnitřní ploše víka kapsy je vyjmutelné plato s našitou 1 řadou úchytů z pruženky š.25 mm. Na dně vnitřního prostoru kapsy jsou našity 2 vodorovné řady velcro uzávěru háček š. 38 mm.
        6. Bližší informace k základnímu příslušenství:
        7. Vnitřní přepážka horizontální, odnímatelná č.1 (115x450 mm) – v plášti z omyvatelné tkaniny je zašitá tuhá plastová vložka (110x340 mm). Oba podélné okraje této přepážky jsou z jedné strany opatřeny velcro uzávěrem háček č.50 mm, které slouží k připevnění této přepážky k pásům velcro uzávěru samet na bočních stěnách komory. Tuhá plastová vložka je mezi těmito okrajovými velcro uzávěry háček.
        8. Vnitřní přepážka horizontální, odnímatelná č.2 (115x450 mm) – má oproti přepážce č.1 jednu odlišnost, mezi okrajovými velcro uzávěry háček (50x110 mm) je našitý pás velcro uzávěru samet (100x310 mm).
        9. Vnitřní přepážka vertikální, odnímatelná č.3 (115x260 mm) – má obdobnou konstrukci jako přepážka č.1, ale její vnitřní vložka je z měkčího plastu. Tato přepážka slouží k vytvoření vertikální komorové přepážky.
        10. Bližší informace k doplňkovému příslušenství:
        11. Vnitřní pouzdro 2zipové č.1 (120x300x50 mm, barva červená) – plášť pouzdra je jednovrstvý z PES tkaniny se zátěrem. Do víka pouzdra jsou všity 2 samostatné spirálové zipy. Jezdci obou zipů jsou spojeni společným držadlem. Chlopeň volného konce víka je opatřena velcro uzávěrem a taháčkem.
        12. Vnitřní pouzdro 2zipové č. 2 (150x180x80 mm, barva modrá) – má shodnou konstrukci s pouzdrem č.1.
        13. Ostatní podmínky:
        14. Teplotní rozmezí pro užívání vlastního batohu bez náplně je od -20 °C do +45 °C.
        15. Poskytnutí záruky na tento výrobek v délce 24 měsíců ode dne jeho prodeje a garance záručních a pozáručních oprav v délce 4 let ode dne jeho prodeje.
    1. Ventilační batoh

|  |  |
| --- | --- |
| Batoh pro výjezdovou skupinu RV – Ventilační batoh | |
| Prohlášení dodavatele o splnění níže uvedených požadavků | ANO/NE |

* + - * 1. Předmět plnění musí splňovat následující požadavky:
        2. *Rozměry ve švech:* 375x540x230 mm (š x v x h), tolerance ± 5 %.
        3. *Hmotnost se základním příslušenstvím:* 5,8 kg, tolerance ± 5 %.
        4. Příslušenství:
        5. *základní*
        6. Vnitřní přepážka horizontální, odnímatelná (115x275mm) – 3 ks.
        7. Vnitřní přepážka vertikální, odnímatelná (115x630mm) – 1ks.
        8. *doplňkové*
        9. -
        10. *Barva pláště:* šedo-černé provedení (víko šedé, záda a boky černé) se žlutými reflexními pásky na víku, bocích a ramenních popruzích.
        11. *Materiálové složení pláště:* jedna vrstva PES tkaniny s oboustranným nánosem PVC.
        12. Plastová výztuha hlavní komory typu „kompaktní vana“ se zaoblenými rohy obvodových bočních stěn. Na vnitřní ploše těchto obvodových stěn jsou upevněny tři souvislé pásy velcro uzávěru samet š.20 mm. Vertikální přepážka rozděluje vnitřní prostor na dvě části – pravou část pro uložení O₂ lahve 2l a levou část s horizontálními přepážkami. O₂ lahev 2l je upevněna v komoře 2 popruhovými úchyty š. 40 mm s velcro uzávěry.
        13. Hlavní úložný prostor batohu je uzavíratelný ze tří stran pomocí silného spirálového zipu, který umožňuje otevření vnitřního prostoru batohu jako knihu. Zip je po celé délce překrytý ochrannou manžetou z pruženky. Další dva zipy jsou umístěny na zevní ploše víka batohu a uzavírají přístup do horní a dolní kapsy.
        14. Batoh je opatřen:

2 polstrovanými ramenními popruhy. Délku popruhů lze zkracovat na obou koncích. Na zevní ploše jsou popruhy opatřeny reflexním páskem žluté barvy š. 20 mm;

2 ergonomicky tvarovanými plastovými držadly umístěnými na zevní ploše horní a boční stěny;

logem ZZS SK na zevní ploše horní kapsy víka batohu;

štítkem výrobce umístěným na zevní ploše zádové části batohu;

3 plastovými ochrannými a opěrnými lištami umístěnými na zevní ploše dna batohu.

* + - * 1. Vnitřní prostor rozevřeného batohu tvoří „zádová komora“ (levá část) a víko (pravá část).
        2. Ve vnitřním prostoru zádové komory je vložena vnitřní výztuha (popsaná výše). Zádová komora je opatřena nastavitelným upevňovacím systémem. Tvoří ho 3 ks vnitřní přepážky horizontální a 1 ks vnitřní přepážky vertikální (viz výše).
        3. Na víku batohu jsou dvě kapsy. Obě jsou řešeny jako vnořené do vnitřního prostoru batohu.
        4. Horní kapsa má rozměr 365x250x85 mm. Přístup do kapsy je z vnější i z vnitřní strany pomocí dvou zipů. Oba zipy jsou našity ve tvaru obráceného písmene U a umožňují vyklopení víka i dna kapsy směrem dolů. Na vnitřní ploše víka kapsy je vyjmutelné plato s našitými 2 vodorovnými řadami úchytů z pruženky š. 25 mm (horní a dolní) a středovou řadou pruženky š. 40 mm. Na dně vnitřního prostoru kapsy jsou našity 2 vodorovné řady velcro uzávěru háček š. 38 mm.
        5. Dolní kapsa má rozměr 365x250x85 mm. Přístup do kapsy je z vnější i z vnitřní strany pomocí dvou zipů. Oba zipy jsou našity ve tvaru obráceného písmene U a umožňují vyklopení víka i dna kapsy směrem dolů. Na vnitřní ploše víka kapsy je vyjmutelné plato s našitou 1 řadou úchytů z pruženky š.25 mm. Na dně vnitřního prostoru kapsy jsou našity 2 vodorovné řady velcro uzávěru háček š. 38 mm.
        6. Bližší informace k základnímu příslušenství:
        7. Vnitřní přepážka horizontální, odnímatelná (115x175 mm) – v plášti z omyvatelné tkaniny je zašitá tuhá plastová vložka (110x165 mm). Oba podélné okraje této přepážky jsou z jedné strany opatřeny velcro uzávěrem háček č.50 mm, které slouží k připevnění této přepážky k pásům velcro uzávěru samet na bočních stěnách komory. Tuhá plastová vložka je mezi těmito okrajovými velcro uzávěry háček.
        8. Vnitřní přepážka vertikální, odnímatelná (115x630 mm) – má obdobnou konstrukci jako horizontální přepážka s jednou odlišností – mezi okrajovými velcro uzávěry háček (50x110 mm) jsou našity 2 pásy velcro uzávěru samet 50x500 mm.
        9. Bližší informace k doplňkovému příslušenství:
        10. -
        11. Ostatní podmínky:
        12. Teplotní rozmezí pro používání vlastního batohu bez náplně je stanoveno od -20 °C do +45 °C.
        13. Poskytnutí záruky na tento výrobek v délce 24 měsíců ode dne jeho prodeje a garance záručních a pozáručních oprav v délce 4 let ode dne jeho prodeje.
  1. Doplňující součástí dodávaného plnění
     + - 1. Součástí dodávaného předmětu plnění musí dále být:

|  |  |
| --- | --- |
| platná osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů | NE |
| prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů | NE |
| návod k použití v českém jazyce | NE |
| provedení instruktáže až 10 zaměstnanců Zadavatele | NE |
| autorizace výrobce zdravotnického prostředku, že účastník může provádět servis a instruktáže obsluhujícího personálu na daném zdravotnickém prostředku, který je předmětem plnění, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. | NE |
| registrace SÚKL, že účastník smí provádět servis a instruktáže personálu nemocnice na manipulaci se zdravotnickým prostředkem, který je předmětem Veřejné zakázky, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. | NE |