|  |
| --- |
| Obsah obrázku text, Písmo, logo, symbol  Popis byl vytvořen automaticky |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Technická specifikace |
| k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| „Batohy pro výjezdové skupiny ZZS SK – část A“ |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Technická specifikace

1. Účel Technické specifikace a její vyplnění ve výběrovém řízení
   * + - 1. Tato technická specifikace stanoví závazné požadavky na dodávaný předmět plnění. Následky jejich nedodržení stanoví smlouva, jíž je tato technická specifikace součástí.
         2. Dodavatel ve výběrovém řízení vyplní technickou specifikaci pouze v barevně označených částech (typicky v částech vymezujících naplnění závazných požadavků nabízeného plnění). Dodavatel není oprávněn upravovat jiné než barevně označené části technické specifikace, zejména pak není oprávněn upravovat konkrétní závazné požadavky.
         3. U číselně vyjádřených technických parametrů je při vyplnění dodavatelem připuštěn toleranční rozsah +/- 10 % od hodnot požadovaných, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce dodávaného plnění a pokud v této technické specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platné právní předpisy, technické normy apod. Pokud dodavatel nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek se všemi z toho vyplývajícími dopady.
         4. Pokud tato technická specifikace nebo jiná část zadávacích podmínek obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění.
2. Závazné požadavky
   1. Znění závazných požadavků

|  |  |
| --- | --- |
| Batoh pro výjezdovou skupinu RZP | |
| Prohlášení dodavatele o splnění níže uvedených požadavků | ANO/NE |

* + - * 1. **Předmět plnění musí splňovat následující požadavky:**
        2. *Rozměry ve švech:* 350x500x230 mm (š x v x h), tolerance ± 5 %.
        3. *Hmotnost se základním příslušenstvím:* 4 kg, tolerance ± 5 %.
        4. Příslušenství:
        5. *základní*
        6. Vnitřní přepážka horizontální, odnímatelná (115x450mm) – 2 ks (dále jen přepážka č. 1a).
        7. Vnitřní přepážka horizontální, odnímatelná (115x450mm) – 1 ks (dále jen přepážka č. 1b).
        8. Vnitřní přepážka vertikální, odnímatelná (110x210mm) – 2 ks (dále jen přepážka č. 2).
        9. *doplňkové*
        10. Vnitřní pouzdro 2zipové (120x300x50mm, barva červená) – 1 ks (dále jen pouzdro č. 1).
        11. Vnitřní pouzdro 2zipové (150x180x80mm, barva modrá) – 1 ks (dále jen pouzdro č. 2).
        12. *Barva pláště:* červeno-černé provedení (víko červené, záda a boky černé) se žlutými reflexními pásky na víku, bocích a ramenních popruzích.
        13. *Materiálové složení pláště:* vícevrstvý sendvič, vnější vrstva je z PES tkaniny s oboustranným nánosem PVC. Vnitřní vrstvy pláště zajišťují jeho vyztužení a změkčení v zádové části.
        14. Hlavní úložný prostor batohu je uzavíratelný ze tří stran pomocí silného spirálového zipu, který umožňuje otevření vnitřního prostoru batohu jako knihu. Zip je po celé délce překrytý ochrannou manžetou z pruženky. Další dva zipy jsou umístěny na zevní ploše víka batohu a uzavírají přístup do horní a dolní kapsy.
        15. Batoh je opatřen:

2 polstrovanými ramenními popruhy. Délku popruhů lze zkracovat na obou koncích. Na zevní ploše jsou popruhy opatřeny reflexním páskem žluté barvy š. 20 mm;

2 ergonomicky tvarovanými plastovými držadly umístěnými na zevní ploše horní a boční stěny;

Logem ZZS SK na zevní ploše horní kapsy víka batohu;

3 plastovými ochrannými a opěrnými lištami umístěnými na zevní ploše dna batohu.

* + - * 1. Vnitřní prostor rozevřeného batohu tvoří „zádová komora“ (levá část) a víko (pravá část).
        2. Zádová komora je opatřena nastavitelným upevňovacím systémem. Tvoří ho 2 ks přepážky č. 1a, 1 ks přepážky č. 1b a 2 ks přepážky č.2 (viz výše). Po celém obvodu zádové komory jsou našity 2 velcro pásy uzávěru samet š. 50 mm pro připevnění tohoto upevňovacího systému.
        3. Na víku batohu jsou dvě kapsy. Obě jsou řešeny jako vnořené do vnitřního prostoru batohu.
        4. Horní kapsa má rozměr 265x215x85 mm. Přístup do kapsy je z vnější i z vnitřní strany pomocí dvou zipů. Oba zipy jsou našity ve tvaru obráceného písmene U a umožňují vyklopení víka i dna kapsy směrem dolů. Na vnitřní ploše víka kapsy je vyjmutelné plato (260x220mm) s našitými 2 vodorovnými řadami úchytů z pruženky š. 25 mm (horní a dolní) a středovou řadou z pruženky š. 40 mm. Horní a dolní řada má 6 pruženkových ok a střední řada má 3 oka. Na dně vnitřního prostoru kapsy jsou našity 2 vodorovné řady velcro uzávěru háček š. 38 mm.
        5. Dolní kapsa má rozměr 265x215x85 mm. Přístup do kapsy je z vnější i z vnitřní strany pomocí dvou zipů. Oba zipy jsou našity ve tvaru obráceného písmene U a umožňují vyklopení víka i dna kapsy směrem dolů. Na vnitřní ploše víka kapsy je vyjmutelné plato (260x220mm) s našitou 1 řadou úchytů s 6 oky z pruženky š.25 mm. Na dně vnitřního prostoru kapsy jsou našity 2 vodorovné řady velcro uzávěru háček š. 38 mm.
        6. Bližší popis příslušenství:
        7. Přepážka č.1a – v plášti z omyvatelné tkaniny je zašitá tuhá plastová vložka (110x340 mm). Oba podélné okraje této přepážky jsou z jedné strany opatřeny velcro uzávěrem háček č.50 mm, které slouží k připevnění této přepážky k pásům velcro uzávěru samet na bočních stěnách komory. Tuhá plastová vložka je mezi těmito okrajovými velcro uzávěry háček.
        8. Přepážka č.1b – má oproti přepážce 1a jednu odlišnost, mezi okrajovými velcro uzávěry háček (50x110 mm) je našitý pás velcro uzávěru samet.
        9. Přepážka č.2 – má obdobnou konstrukci jako přepážky 1a a 1b. Její vnitřní vložka je z měkčího plastu. Tato přepážka slouží k vytvoření vertikální komorové přepážky.
        10. Pouzdro č.1 (barva červená) – plášť pouzdra je jednovrstvý z PES tkaniny se zátěrem. Do víka pouzdra jsou všity 2 samostatné spirálové zipy. Jezdci obou zipů jsou spojeni společným držadlem. Chlopeň volného konce víka je opatřena velcro uzávěrem a taháčkem.
        11. Pouzdro č. 2 (barva modrá) – má shodnou konstrukci jako pouzdro č. 1, liší se jen rozměry (viz výše).
        12. Teplotní rozmezí pro užívání batohu bez náplně je stanoveno od -20 °C do +45 °C.
        13. Batoh včetně příslušenství není konstruovaný pro údržbu praním.
        14. Ostatní podmínky:
        15. Záruční lhůta 24 měsíců.
        16. Předložení referenčního vzorku pro posouzení shody se zadáním.
        17. Záruční servis a placený pozáruční servis po dobu 5 let od data pořízení.
  1. Doplňující součástí dodávaného plnění
     + - 1. Součástí dodávaného předmětu plnění musí dále být:

|  |  |
| --- | --- |
| platná osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů | NE |
| prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů | NE |
| návod k použití v českém jazyce | NE |
| provedení instruktáže až 10 zaměstnanců Zadavatele | NE |
| autorizace výrobce zdravotnického prostředku, že účastník může provádět servis a instruktáže obsluhujícího personálu na daném zdravotnickém prostředku, který je předmětem plnění, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. | NE |
| registrace SÚKL, že účastník smí provádět servis a instruktáže personálu nemocnice na manipulaci se zdravotnickým prostředkem, který je předmětem Veřejné zakázky, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. | NE |