Technická specifikace

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce:** III/26817 Klášter Hradiště nad Jizerou

**Místo realizace:** silnice č. III/26817 od křižovatky se silnicí č. III/26815 (od nového opraveného úseku), k vjezdu na pozemek domu čp. 1 v obci Klášter Hradiště nad Jizerou.

**Staničení :** km 0,004 – 0,440 (CleveRA verze sítě 2107)(mezi uzlovými body 0333A077 a 0333A108) délka úseku 436 m, prům. šířka 6,2 m, plocha 2 780 m2 (včetně plochy křižovatky se silnicí č. III/26815).

Obsah obrázku text, mapa, snímek obrazovky, hora

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy a to mezi silnicí č. III/26815 a obcí Klášter Hradiště nad Jizerou. Tento úsek komunikace dlouhý 436 m je značně nerovný po častých opravách. Komunikace vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, nerovnosti, výtluky, příčné a podélné trhliny, poškozené krajnice. Vzhledem k dlouholetým opravám výtluků s použitím turbomechanizmů a výspravou asfaltovou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný.

Jedná se o silnici III. třídy se střední intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/26817.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v délce 436 m. Bude provedena realizace frézování celé plochy komunikace v tl. do 60 mm. Následně bude položena vyrovnávací vrstva asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S prům. tl. 40 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 11S v tl. 50 mm, vše včetně spojovacích postřiků a zalití pracovních spár. Součástí stavebních prací je i odstranění navýšených krajnic, hloubení příkopů v délce 100m vč. odvozu na skládku a zřízení nových krajnic v šíři 50 cm, zřízení VDZ (vodící proužky 125 mm v provedení barva + plast a plošné VDZ v křižovatce před vjezdem na silnici č. III/26815 tj. příčná čára v šíři 50 cm a délce 12 m s 1x nápisem „STOP“( veškeré VDZ bude v provedení barva + plast). Dále bude provedena výměna ocelového svodidla u propustku v křižovatce se silnicí č. III/26815 v délce 12m a položeny příkopové žlaby z betonových tvárnic v šíři 500 mm do betonu a to podél opěrné zdi od domu čp. 1, po levé straně směrem dolů k silnici č. III/26815 v celkové délce 120 m, včetně odtěžení zeminy, kameniva a vybourání části asfaltového krytu.

Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2025/2026 - předpoklad 4 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování**: Škody po zimě 2025/2026 JÚ 10068 (realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**FOTODOKUMENTACE:**

Obsah obrázku venku, obloha, Povrch vozovky, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, rostlina, území, strom

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, území, silnice, strom

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, silnice, asfalt, vozidlo

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, silnice, tráva, Asfalt

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel: 607 009 952, email: [marek.kubat@ksus.cz](mailto:marek.kubat@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti MH, tel: 736 623 716, email: jakub.honzak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman