**Příloha č. 6**

**Čestné prohlášení k prokázání splnění KVALIFIKACE**

**[*Pozn. Zadavatele k čestnému prohlášení*:** Jestliže nabídku podává více dodavatelů společně, pak toto čestné prohlášení vyplní a podepsané doloží v nabídce každý dodavatel samostatně, **a to v rozsahu v jakém prokazuje splnění kvalifikace**. Tuto vysvětlující poznámku dodavatel před vyplněním čestného prohlášení odstraní.**]**

pro veřejnou zakázku:

„**Běžná a zimní údržba silnic Středočeského kraje – oblast Mnichovo Hradiště**“

Dodavatel:[DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL], zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL] („**Dodavatel**“)

**čestně prohlašuje**, že:

1. Splňuje základní způsobilost dle § 74 ZZVZ, neboť:
* nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Výše uvedenou podmínku splňuje jak výše uvedená právnická osoba, tak i každý člen statutárního orgánu této právnické osoby.

**[*Pozn. Zadavatele k výše zvýrazněnému textu čestného prohlášení*:** Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý čelen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. ***Šedou část čestného prohlášení tak dodavatel upraví dle skutečnosti a tento vysvětlující text pro účely podání čestného prohlášení v nabídce odstraní.*];**

* nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
* nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
* nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
* není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
1. Splňuje profesní způsobilost v rozsahu dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ, tj.:
* je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
* disponuje dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu živnostenského oprávnění *Poskytování technických služeb*.
1. Splňuje ekonomickou kvalifikaci dle § 78 ZZVZ, v souladu s čl. 4.5.3. Zadávací dokumentace, neboť jeho celkový obrat za každé ze tří bezprostředně předcházejících uzavřených účetních období činil:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok:** | **Výše obratu:** |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

1. Splňuje technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ, tj. že disponuje technickým vybavením pro plnění veřejné zakázky v souladu s požadavky Zadavatele dle čl. 4.5.4 písm. c) Zadávací dokumentace:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stroj a požadavky** | **Značka (SPZ) / výrobce / typ** | **Technický popis stroje (Dodavatel doplní údaje o technickém vybavení tak, aby z tohoto sloupce vyplývalo splnění všech požadavků na technické vybavení uvedených v prvním sloupci (resp. dle čl. 4.5.4 písm. c) Zadávací dokumentace)** | **Užívací titul (vlastní, pronájem, leasing, výpůjčka, plněno poddodavatelem apod.)**  |
| Nákladní automobil s výbavou zimní údržby, tj. s nástavbou pro rozhoz suché i vlhčené soli solným roztokem, šíře rozhozu 2-8m, objem násypky 4 m3, včetně předsazené radlice, splňující emisní normu min. Euro 5, vybaveno přenosem dat GPS a světelným výstražným zařízením oranžové barvy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nákladní automobil s výbavou zimní údržby, tj. s nástavbou pro rozhoz suché i vlhčené soli solným roztokem, šíře rozhozu 2-8m, objem násypky 4 m3, včetně předsazené radlice, splňující emisní normu min. Euro 5, vybaveno přenosem dat GPS a světelným výstražným zařízením oranžové barvy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nákladní automobil s výbavou zimní údržby, tj. s nástavbou pro rozhoz suché i vlhčené soli solným roztokem, šíře rozhozu 2-8m, objem násypky 4 m3, včetně předsazené radlice, splňující emisní normu min. Euro 5, vybaveno přenosem dat GPS a světelným výstražným zařízením oranžové barvy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nákladní automobil s nosností min. 10 t, zadní / boční sklápěč, splňující emisní normu min. Euro 5, vybaveno přenosem dat GPS a světelným výstražným zařízením oranžové barvy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nákladní automobil s nosností min. 10 t, zadní / boční sklápěč, splňující emisní normu min. Euro 5, vybaveno přenosem dat GPS a světelným výstražným zařízením oranžové barvy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nákladní automobil s nosností min. 10 t, zadní / boční sklápěč, splňující emisní normu min. Euro 5, vybaveno přenosem dat GPS a světelným výstražným zařízením oranžové barvy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nákladní automobil s nosností min. 10 t, zadní / boční sklápěč, splňující emisní normu min. Euro 5, vybaveno přenosem dat GPS a světelným výstražným zařízením oranžové barvy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nákladní automobil s nosností min. 10 t, zadní / boční sklápěč, splňující emisní normu min. Euro 5, vybaveno přenosem dat GPS a světelným výstražným zařízením oranžové barvy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nákladní automobil s nosností min. 7 t, nástavba, turbomechanizmus (trysková metoda opravy silnic), splňující emisní normu min. Euro 5, vybaveno přenosem dat GPS a světelným výstražným zařízením oranžové barvy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nákladní automobil s nosností min. 7 t, nástavba, turbomechanizmus (trysková metoda opravy silnic), splňující emisní normu min. Euro 5, vybaveno přenosem dat GPS a světelným výstražným zařízením oranžové barvy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nákladní automobil s nosností min. 7 t, nástavba, turbomechanizmus (trysková metoda opravy silnic), splňující emisní normu min. Euro 5, vybaveno přenosem dat GPS a světelným výstražným zařízením oranžové barvy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nákladní automobil s nosností min. 7 t, nástavba, turbomechanizmus (trysková metoda opravy silnic), splňující emisní normu min. Euro 5, vybaveno přenosem dat GPS a světelným výstražným zařízením oranžové barvy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Nákladní automobil s nosností min. 7 t, nástavba, turbomechanizmus (trysková metoda opravy silnic), splňující emisní normu min. Euro 5, vybaveno přenosem dat GPS a světelným výstražným zařízením oranžové barvy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Traktor kolový min. výkon 70 kW, zimní i letní využití (tj. min. pro ramenovou sekačku a sněžnou radlici), vybaveno přenosem dat GPS | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Traktor kolový min. výkon 70 kW, zimní i letní využití (tj. min. pro ramenovou sekačku a sněžnou radlici), vybaveno přenosem dat GPS | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Traktor kolový min. výkon 70 kW, zimní i letní využití (tj. min. pro ramenovou sekačku a sněžnou radlici), vybaveno přenosem dat GPS | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Traktor kolový min. výkon 70 kW, zimní i letní využití (tj. min. pro ramenovou sekačku a sněžnou radlici), vybaveno přenosem dat GPS | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Traktor kolový min. výkon 70 kW, zimní i letní využití (tj. min. pro ramenovou sekačku a sněžnou radlici), vybaveno přenosem dat GPS | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Traktor kolový min. výkon 70 kW, zimní i letní využití (tj. min. pro ramenovou sekačku a sněžnou radlici), vybaveno přenosem dat GPS | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Traktor kolový min. výkon 70 kW, zimní i letní využití (tj. min. pro ramenovou sekačku a sněžnou radlici), vybaveno přenosem dat GPS | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Silniční fréza, šíře min. 0,5 m, umožňující frézování při lokálních výspravách živičných krytů | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Silniční fréza, šíře min. 0,5 m, umožňující frézování při lokálních výspravách živičných krytů | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Silniční fréza, šíře min. 0,5 m, umožňující frézování při lokálních výspravách živičných krytů | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Distributor, minimální nosnost 1,5 t, umožňující aplikaci spojovacího postřiku pokládky asfaltových vrstev | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Distributor, minimální nosnost 1,5 t, umožňující aplikaci spojovacího postřiku pokládky asfaltových vrstev | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Finišer, pracovní šířka od 1,0 m nebo od 1,5 m | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Finišer, pracovní šířka od 1,0 m nebo od 1,5 m | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Finišer, pracovní šířka od 1,0 m nebo od 1,5 m | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Lehký dodávkový automobil (valník), technologické vozidlo pro převoz materiálu, vybaveno tažným zařízením, přenosem dat GPS  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Lehký dodávkový automobil (valník), technologické vozidlo pro převoz materiálu, vybaveno tažným zařízením, přenosem dat GPS  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Lehký dodávkový automobil (valník), technologické vozidlo pro převoz materiálu, vybaveno tažným zařízením, přenosem dat GPS  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Lehký dodávkový automobil (valník), technologické vozidlo pro převoz materiálu, vybaveno tažným zařízením, přenosem dat GPS  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Lehký dodávkový automobil (valník), technologické vozidlo pro převoz materiálu, vybaveno tažným zařízením, přenosem dat GPS  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Ramenová sekačka k traktoru nebo na univerzální nosič nástaveb (typ UNIMOG nebo rovnocenné řešení), dosah min. 5 m | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Ramenová sekačka k traktoru nebo na univerzální nosič nástaveb (typ UNIMOG nebo rovnocenné řešení), dosah min. 5 m | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Ramenová sekačka k traktoru nebo na univerzální nosič nástaveb (typ UNIMOG nebo rovnocenné řešení), dosah min. 5 m | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Ramenová sekačka k traktoru nebo na univerzální nosič nástaveb (typ UNIMOG nebo rovnocenné řešení), dosah min. 5 m | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Ramenová sekačka k traktoru nebo na univerzální nosič nástaveb (typ UNIMOG nebo rovnocenné řešení), dosah min. 5 m | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Ramenová sekačka k traktoru nebo na univerzální nosič nástaveb (typ UNIMOG nebo rovnocenné řešení), dosah min. 5 m | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Ramenová sekačka k traktoru nebo na univerzální nosič nástaveb (typ UNIMOG nebo rovnocenné řešení), dosah min. 5 m | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

|  |
| --- |
| V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] |