**Příloha č. 4A Specifikace předmětu plnění**

Univerzální nakladač – středisko Poděbrady

* Kloubový teleskopický nakladač na kolovém podvozku
* Prosklená uzavíratelná kabina s topením a pracovním osvětlením
* Čtyřválcový dieselový motor
* Hydrostatický pohon všech kol – kardan, rychlost 0–30 km/hod
* Vysokotlaké pojezdové čerpadlo, řazení pod zátěží
* Stoprocentní uzávěrky diferenciálů na obou nápravách
* Centrální kyvný kloub
* Joystick s přepínačem směru jízdy
* Plně hydraulické kloubové řízení, chladič hydraulického oleje
* Kluzné segmenty v teleskopu
* Hydraulický válec naklápění nářadí integrován v teleskopickém rameni
* Vyprošťovací závěs
* Celková délka stroje max. 6000 mm
* Šířka stroje (rozchod kol) max. 2200 mm
* Výška stroje s kabinou max. 2500 mm
* Výška dosahu k otočnému čepu min. 4000 mm
* Překlopné zatížení s lopatou nebo vidlemi min. 2000 kg zasunuté rameno, min. 1000 kg vysunuté rameno
* Lopata s přidržovačem
* Vidle s přidržovačem
* Hydraulický rychloupínací systém pro pracovní nářadí
* Návod pro obsluhu v českém jazyce
* Záruční doba 24 měsíců