**Příloha č. 4B Specifikace předmětu plnění**

Univerzální nakladač – středisko Rakovník

* Smykem řízený nakladač na kolovém podvozku
* Prosklená uzavíratelná kabina s topením a klimatizací
* Párový pohon všech kol, nezávislý pro pravou a levou stranu, pohon pojezdu řetězem
* Výška stroje max. 2000 mm
* Šířka stroje max. 1600 mm
* Délka stroje s lopatou max. 3200 mm
* Výškový dosah čepu ramene min. 2700 mm
* Výsypná výška na hraně lopaty min. 2150 mm (při výsypném úhlu 400)
* Provozní hmotnost stroje max. 2500 kg
* Užitečná hmotnost min. 650 kg
* Bod přetížení min. 1300 kg
* Radiální zdvih ramen
* Dorazy v pístnicích
* Čtyřválcový motor o výkonu min.36,5 kW při 2600 ot./min. (dle ISO14396)
* Možnost nastavení pracovní rychlosti
* Selektivní ovládání pedály nebo joystickem
* Mechanické rychloupínací zařízení pracovního nástroje
* Lopata hladká s přídavným výměnným břitem šíře 170-175 cm
* Hroty na balíky včetně rámu
* Palivo motorová nafta
* Přední a zadní pracovní osvětlení
* Záruční doba min. 36 měsíců, nebo 2000 motohodin
* Servisní zásah do 24 hod
* Dojezdová vzdálenost servisu do 40 km
* Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce