**Technická specifikace - Oprava hřiště SPŠ Emila Kolbena Rakovník**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| položka | MJ | množství |
| odstranění umělého trávníku | m2 | 1066 |
| odstranění podkladu z kameniva ve vrstvě do 100 mm včetně naložení na dopravní prostředek | m2 | 1066 |
| úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním zbylých vrstev | m2 | 1066 |
| zhotovení patek pro budoucí instalaci nafukovací haly | ks | 30 |
| zhotovení štěrkového podkladu | m2 | 1066 |
| položení elastické podložky pod povrch | m2 | 1066 |
| pokládka umělého trávníku včetně barevného lajnování pro házenou, tenis a volejbal | m2 | 1066 |
| zapracování pochozí vrstvy | m2 | 1066 |
| odvoz odpadu z plastických hmot | kg | 37310 |
| uložení odpadu z plastických hmot na skládku | kg | 37310 |
| odvoz odstraněného kameniva a zeminy | kg | 179100 |
| uložení kameniva a zeminy na skládku | kg | 179100 |
| oprava oplocení hřiště (délka 80 m, výška 1,80 m) | m2 | 144 |
| instalace stožárů pro ochrannou síť | ks | 3 |
| instalace ochranné sítě (délka 110 m, výška 6 m) | m2 | 660 |
| oprava povrchu doskočiště – rám a dosyp písku | m2 | 25 |
| oprava povrchu vrhačského kruhu (průměr 2,5 m) | m2 | 4,9 |

Požadavky na umělý trávník:

výšku vlasu umělého trávníku v rozmezí 18-25 mm

jemnost vlasu v rozmezí [dtex] 11.500/8- 11.500/8

tloušťka vlasu mezi [µm] 180 - 275