**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**


**Název akce: III/27515 Jabkenice – Semčice**

**Místo realizace:** silnice III/27515 od křižovatky se sil. II/275 v obci Jabkenice k dlážděnému úseku, dále od konce dlážděného úseku na začátek Pěčic k novému povrchu, od konce nového povrchu na konci Pěčic k novému povrchu před obcí Semčice

**Staničení:** km 0,010 - 0,355, 0,520 - 3,070, 3,950 - 4,950 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1312A036 a 1312A137)

délky úseků 3 895 m, prům. šířka 6,0 m, plocha 23 370 m2

****

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, která je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak i autobusovou dopravu. Úsek dlouhý 3 895 m je značně nerovný po častých opravách. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, hrboly apod. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/27515

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v daném úseku. Bude provedeno frézování v intravilánu Jabkenic (km 0,010 - 0,355 a km 0,520-0,900) a zápichů na začátku a na konci úseku, výšková úprava poklopů, vpustí a uzávěrů. V intravilánu Jabkenic realizace frézování 5 cm a pokládka pouze ACO 11+, 11 S 5 cm. Vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16 S tl. 40 mm (zbytek úseku) a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11 S, tl. 50 mm, včetně spojovacích postřiků a ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev. Součástí stavebních prací je sejmutí navýšených krajnic a jejich zpevnění asfaltovým R-materiálem, čištění příkopů do 0,5m3/m s odvozem na recyklační středisko a obnova VDZ barva (vodící proužky 12,5cm).

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** 2026 – předpoklad 4 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**



**Obsah obrázku venku, území, tráva, silnice

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.**

**Obsah obrázku venku, silnice, obloha, tráva

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.**

**Kontakty:**

Ing. Milan Bláha, provozní cestmistr, tel: 736 623 731, email: [milan.blaha@ksus.cz](mailto:milan.blaha@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, e-mail: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, e-mail: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, e-mail: [jakub.honzak@ksus.cz](mailto:jakub.honzak@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka