|  |
| --- |
| Obsah obrázku text, Písmo, logo, symbol  Popis byl vytvořen automaticky |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Technická specifikace |
| k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| „Technické vybavení výjezdových stanovišť – část B“ |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Technická specifikace

1. Účel Technické specifikace a její vyplnění ve výběrovém řízení
   * + - 1. Tato technická specifikace stanoví závazné požadavky na dodávaný předmět plnění. Následky jejich nedodržení stanoví smlouva, jíž je tato technická specifikace součástí.
         2. Dodavatel ve výběrovém řízení vyplní technickou specifikaci pouze v barevně označených částech (typicky v částech vymezujících naplnění závazných požadavků nabízeného plnění). Dodavatel není oprávněn upravovat jiné než barevně označené části technické specifikace, zejména pak není oprávněn upravovat konkrétní závazné požadavky.
         3. U číselně vyjádřených technických parametrů je při vyplnění dodavatelem připuštěn toleranční rozsah +/- 10 % od hodnot požadovaných, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce dodávaného plnění a pokud v této technické specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platné právní předpisy, technické normy apod. Pokud dodavatel nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek se všemi z toho vyplývajícími dopady.
         4. Pokud tato technická specifikace nebo jiná část zadávacích podmínek obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění.
2. Závazné požadavky
   1. Znění závazných požadavků

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ** | **Počet kusů** | **Technický popis** |
| **Radiostanice** | 2 | **Frekvenční pásmo:** VHF 136–174 MHz  **Kanály:** 64 (analog), možnost upgrade na digitální DMR  **Výkon:** 5 W  **Krytí:** minimálně IP55  **Konektor příslušenství:** se stávájícími v současnosti provozovanými radiozařízeními zadavatele (např. Motorola M1 [3.5/2.5 mm jack] )  **Audio:** SINC+ potlačení hluku, vysoká citlivost přijímače  **Kompatibilita:** se stávájícími v současnosti provozovanými radiozařízeními zadavatele |
| **Mikrofon s klávesnicí k radiostanici** | 2 | **Typ:** Ruční mikrofon s klávesnicí  **Tlačítka:** 3 programovatelná tlačítka  **Kompatibilita:** se stávájícími v současnosti provozovanými radiozařízeními zadavatele  **Konektor:** RJ |
| **Spínaný zdroj** | 2 | **Typ:** SW 102, 10-12 A/13.8 V se  zálohovacím modulem |
| **Akumulátor** | 2 | **Typ:** AGM VRLA bezúdržbový akumulátor  **Napětí:** 12 V  **Kapacita:** 45 Ah  **Konektory:** M6 |
| **Anténa** | 2 | **Typ:** Všesměrová základnová anténa 1/2  **Frekvenční pásmo:** VHF 145–175 MHz  **Zisk:** 0 dBd / 2.15 dBi  **Max. výkon:** 100 W  **Polarizace:** Vertikální  **Konektor:** N samice  **Délka:** 1380 mm |
| **Koaxiální kabel (v metrech)** | 80 | **Typ:** Nízkoutlumový koaxiální kabel  **Průměr:** 10.3 mm  **Impedance:** 50 Ohm  **Stínění:** Al fólie + Al oplet  **Použití:** Anténní svody pro radiostanice |
| **Anténní konektory** | 4 | **Typ:** N samec vodotěsný konektor  **Kompatibilita:** Kabely RLA, RLF, H2000, RG213, H1000 |
| **Přepěťová ochrana** | 2 | **Typ:** Pásmová koaxiální přepěťová ochrana 140-180 MHz, N samice/N samice, IP20 včetně pigtailů |
| **Anténní držák** | 2 | **Typ:** Kovový držák pro montáž radiostanice  **Kompatibilita:** se stávájícími v současnosti provozovanými radiozařízeními zadavatele |
| **Ruční radiostanice** | 4 | **Frekvenční pásmo:** VHF 136–174 MHz  **Kanály:** 128  **Výkon:** 25 W  **Konektor:** se stávájícími v současnosti provozovanými radiozařízeními zadavatele (např. Motorola 16-pin)  **Displej:** Alfanumerický  **Režimy:** Analog + Digitální DMR  **Napájení:** 12 V DC |
| **Baterie k ruční radiostanici** | 4 | **Typ:** Li-Ion IMPRES  **Kapacita:** minimálně 2100 mAh  **Krytí:** IP68  **Kompatibilita:** se stávájícími v současnosti provozovanými radiozařízeními zadavatele |

* 1. Popis současného stavu pro zajištění kompatibility
     + - 1. Základnová radiostanice: MOTOTRBO DM2600, 136-174 MHz, 256 kanálů, 1-25 W.
         2. Ruční radiostanice: MOTOTRBO DP2400e, 136-174 MHz, 16 kanálů, 5 W, IP67, radiostanice, anténa, klips na opasek, krytka ACC, trafo, nabíječ IMPRES (PMPN4577A).
         3. Ostatní části jsou příslušenstvím k výše uvedeným radiostanicím.
  2. Doplňující součástí dodávaného plnění
     + - 1. Součástí dodávaného předmětu plnění musí dále být:

|  |  |
| --- | --- |
| platná osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů | ANO |
| prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů | ANO |
| návod k použití v českém jazyce | ANO |
| provedení instruktáže až 10 zaměstnanců Zadavatele | NE |
| autorizace výrobce zdravotnického prostředku, že účastník může provádět servis a instruktáže obsluhujícího personálu na daném zdravotnickém prostředku, který je předmětem plnění, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. | NE |
| registrace SÚKL, že účastník smí provádět servis a instruktáže personálu nemocnice na manipulaci se zdravotnickým prostředkem, který je předmětem Veřejné zakázky, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. | NE |