**Zjišťovací protokol**

**Sklopný míchací varný elektrický kotel – poz. 35**

**akce:** **SPŠS a OA KladNO, ul. Cyrila Boudy**

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele **závazné** a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SKLOPNÝ MÍCHACÍ VARNÝ ELEKTRICKÝ KOTEL - POZ. 35** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | | …........................................................ | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | | …........................................................ | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| **Jednonádobové provedení varného zařízení** | **ANO** | …………… |  |
| **Objem nádoby** | **Min. 150 l** | …………… |  |
| **Integrovaným míchací rameno ve spodní části** | **ANO** | …………… |  |
| **Nastavitelná rychlost míchání - dolní mez** | **Max. 15 otáček** | …………… |  |
| **Nastavitelná rychlost míchání - horní mez** | **Min. 140 otáček** |  |  |
| **Rychlost 140 otáček je možné nastavit i pro maximální náplň** | **ANO** | …………… |  |
| **Možnost reverzního otáčení ramene** | **ANO** | …………… |  |
| **Teplotní rozsah nastavitelný v rozmezí** | **Min. 30°C až 120°C** | …………… |  |
| **Celonerezová konstrukce vč. rámu** | **ANO - z důvodu hygieny a životnosti** | …………… |  |
| **Provedení nádoby** | **Svařované provedení** | …………… |  |
| **Vnitřní nádoba z kyselino-odolné oceli** | **ANO** | …………… |  |
| **Maximální výška hrany nádoby kotle** | **1000 mm - z důvodu bezpečnosti** | …………… |  |
| **Minimální světlá výška při vyklopení kotle** | **600 mm** | …………… |  |
| **Vyklápění nádoby kotle** | **ANO – hydraulické nebo elektrické vyklápění** | …………… |  |
| **Bezpečnostní víko s plnícím otvorem /mřížka pro přidávání surovin během vaření bez nutnosti vyklápění víka kotle/** | **ANO** | …………… |  |
| **STOP tlačítko** | **ANO** | …………… |  |
| **Vyklápění kotle současně s mícháním** | **ANO - z důvodu snadného vyprazdňování obsahu kotle** | …………… |  |
| **Kotel musí umožňovat například vaření při nízkých teplotách SOUS-VIDE, kynutí, nebo udržování, vaření Delta-T** | **ANO** | …………… |  |
| **USB port pro aktualizaci softwaru** | **ANO** | …………… |  |
| **Autodiagnostika pro údržbu** | **ANO** | …………… |  |
| **Možnost vyjmutí ramene z kotle vč. možnosti mytí ramene v průmyslových myčkách** | **ANO** | …………… |  |
| **Zajištění servisu k zařízení** | **ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení** | …………… |  |
| **Elektrický příkon** | **Min. 25kW/400V** | …………… |  |
| **Rozměr** | **Rozměr není specifikován, zařízení však musí splňovat všechny parametry a také zároveň respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení stejně jako bezpečnostní a hygienické předpisy** | …………… |  |
| **Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček** | **ANO** | …………… |  |
| **Zařízení musí umožňovat dokoupení a doinstalování příslušenství uvedené ve výkazu výměr na poz. 35a, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g** | **ANO** | …………… |  |