**Zjišťovací protokol**

**Multifunkční varné zařízení – poz. 24**

**akce: SPŠS a OA KladNO, ul. Cyrila Boudy**

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které **musí splňovat nabízený předmět plnění** uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, **bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Účastník je povinen vyplnit **žlutě podbarvené buňky**. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. **V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.** Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele **závazné** a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MULTIFUNKČNÍ VARNÉ ZAŘÍZENÍ - POZ. 24** | | | |
|
|
| **Typové označení nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Výrobce nabízeného zařízení** | | …......................................................... | |
|
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje uchazeč (ANO či NE)** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
|
| **Jednonádobové provedení varného zařízení** | **ANO** | …………… |  |
| **Objem nádoby** | **Min. 150 lt** | …………… |  |
| **Zařízení musí splňovat dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximální spotřebu elektrické energie 0,090 kWh / 1 kg vody** | **ANO – nutno doložit prohlášení výrobce o splnění uvedeného parametru** | …………… |  |
| **Zařízení musí splňovat dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximální dobu zavaření objemu 100 lt do max. 35 minut** | **ANO – nutno doložit prohlášení výrobce o splnění uvedeného parametru** | …………… |  |
| **Zařízení instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně se zařízením na poz. 23 – modulární neutrální díl** | **ANO** | …………… |  |
| **Spojení multifunkčního varného zařízení a modulárního neutrálního dílu na poz. 23 musí provedeno hygienicky systémovým spojem zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu** | **ANO** | …………… |  |
| **Možnost vaření v GN vč. min. kapacita pro vaření** | **ANO - min. kapacita 4x GN 1/1-195** | …………… |  |
| **Plocha dna** | **Min. 35dm2** | …………… |  |
| **Ovládání pomocí dotykové obrazovky v českém jazyce** | **ANO - ovládací obrazovka rezistivní nebo kapacitní** | …………… |  |
| **Výška spodní hrany ovládacího displeje od země** | **Min. 850 mm** | …………… |  |
| **Možnost vytváření a ukládání receptur v českém jazyce** | **ANO** | …………… |  |
| **Teplotní vpichová potravinová sonda** | **ANO** | …………… |  |
| **Možnost použití přednastavených varných programů** | **ANO - minimálně 7 přednastavených programů** | …………… |  |
| **Funkce: smažení; grilování; fritování, vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření sous-vide, fritování** | **ANO** | …………… |  |
| **Možnost použití varných koších** | **ANO** | …………… |  |
| **Výbava v podobě funkce delta T vaření** | **ANO** | …………… |  |
| **Možnost udržování na nastavené teplotě** | **ANO** | …………… |  |
| **Možnost regulace teploty** | **ANO - v rozmezí min. 50°C až 250°C** | …………… |  |
| **Automatické napouštění vody** | **ANO - s přesností na 1 litr** | …………… |  |
| **STOP tlačítko** | **ANO** | …………… |  |
| **USB port pro aktualizaci softwaru** | **ANO** | …………… |  |
| **Výpustný kohout** | **ANO** | …………… |  |
| **Velikost výpustného kohoutu** | **Min. 2“** | …………… |  |
| **Umístění výpustného kohoutu** | **Vpravo nebo vlevo - NE UPROSTŘED** | …………… |  |
| **Materiál a části výpustného kohoutu** | **Výpustný ventil vyroben z nerezové oceli AISI 316, vybaven pojistkou proti otevření a včetně EPDM těsnění** | …………… |  |
| **Provedení výpustného kohoutu** | **Výpustný ventil s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřik vypouštěné tekutiny** | …………… |  |
| **Izolované dvouplášťové víko s těsněním** | **ANO** | …………… |  |
| **Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304** | **ANO** | …………… |  |
| **Integrovaná elektrická zásuvka 230 V** | **ANO** | …………… |  |
| **Zajištění servisu k zařízení** | **ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení** | …………… |  |
| **Součástí zařízení 1x sprcha pro čištění stroje** | **ANO** | …………… |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček** | **ANO** | …………… |  |
| **Elektrický příkon** | **Min. 20kW/400V** | …………… |  |
| **Rozměry** | **Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy** | …………… |  |
| **Zařízení musí umožňovat dokoupení a doinstalování příslušenství uvedené ve výkazu výměr na poz. 24a** | **ANO** | …………… |  |