Technická specifikace

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce:** III/27317 Živonín

**Místo realizace:** silnice III/27317 mezi obcemi Nebužely a Živonín, okres Mělník

**Staničení :** km 0,000 – 3,000 (CleveRa verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0244A023 a 1222A083)

délka úseku 3000 m, prům. šířka 5,5 m, plocha 16500 m2

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, od křiž. s II/273 až k začátku obce Živonín Úsek je dlouhý 3 000 m, je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, výtluky, spadlé okraje vozovky apod. Jedná se o silnici III. třídy se střední intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/27317.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v délce 3 000 m. Bude provedeno celoplošné frézování živičných vrstev hloubky 90 mm, sanace okrajů vozovky v celé délce úseku šířky 1,5 m v ploše 9000 m2, pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy v průměrné mocnosti 50 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v mocnosti 50 mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V úseku 0,000 – 0,780 bude, z důvodu nadměrného zatížení vozovky, použito modifikovaných asf. směsí. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je čištění příkopů v dálce cca 2000 bm (bude upřesněno na místě), odstranění navýšených krajnic vč. odvozu na skládku, zřízení nových krajnic z asfaltového r-materiálu frakce 0/22, zřízení směrových sloupků a zřízení VDZ barva + plast. Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP a TKP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2026 - předpoklad 8 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**FOTODOKUMENTACE:**

Obsah obrázku venku, mrak, obloha, strom

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, tráva, obloha, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Václav Dvořák, provozní cestmistr, tel: 606 785 449, email: [vaclav.dvorak@ksus.cz](mailto:vaclav.dvorak@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, email: [jakub.honzak@ksus.cz](mailto:jakub.honzak@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman