**část 4 – Malotraktor**

* s kabinou
* motor tříválcový nebo silnější
* výkon motoru min. 25 kW
* pohon kol 4x4
* přední i zadní vývodový hřídel 540 – 1000 ot./min
* pneu typ agro
* odpružená sedačka řidiče
* vyhřívání kabiny
* převodová skříň mechanická plně synchronizovaná
* tříbodový závěs přední i zadní
* zadní závěs na tažení vleku
* čelní nakladač (lžíce a paletizační vidle)