**část 5 – Postřikovač**

* traktorový nesený postřikovač o záběru min. 10 m
* tříkomorová nádrž
* objem hlavní nádrže min. 600 l
* vnitřní tryska
* vnější ředič chemických prostředků
* počítač spray
* pěnový značkovač
* manometr
* membránové čerpadlo
* kloubový náhon
* sada trysek