**A6 Specifikace – Žaluzie a folie do oken učeben**

Výroba a instalace žaluzií a slunečních folií do oken učeben č. 1, 2, 9 a 11

**Učebna č. 1 a 2**

**12 ks** Žaluzie do horních částí oken. Bílé a celostínící.

Výška okna 1110

Šířka okna 918

Délka ovládání 1200

Levé ovládání

**12 ks** Folie do spodních částí oken

Výška okna 600

Šířka okna 1020

Typ fólie např. Silver 15

**Učebna č. 9**

**9 ks** Žaluzie do oken. Bílé a celostínící.

Výška okna 1180

Šířka okna 488

Délka ovládání 1000

**6 ks** levé a **3 ks** pravé ovládání

**Učebna č. 11**

**6 ks** Žaluzie do horních částí oken. Bílé a celostínící.

Výška okna 1415

Šířka okna 918

Délka ovládání 1500

Levé ovládání

**6 ks** Žaluzie do dolních částí oken. Bílé a celostínící.

Výška okna 585

Šířka okna 1017

Délka ovládání 500

Levé ovládání