**A3 Specifikace – Výměna dlažby na podlaze v chemické laboratoři**

**Pokládka chemicky odolné dlažby na podlahu v chemické laboratoři 1. patro**

Místnost 120 m 2

Odstranění staré dlažby

Stěrka na podlahu

Pokládka nové dlažby - silně slinutá keramická dlažba s protiskluzem R9 , nízká nasákavost 0,03% , chemická odolnost proti louhu a kyselinám, otěruvzdornosti PEI5 a velikosti 250/250/9 - 350/350/9

Spárování

Odvoz staré dlažby