**A7 Specifikace - Stavební úprava vstupu dveří do šaten**

**Vybourání stávajících ocelových rámů dveří šaten (dříve krytu CO)**

13 ks demontáž ocelových pancéřových dveří šaten

13 ks řezání ocelových dveří, prahů a rámů

7 ks osazení ocelových zárubní dveří dodatečně do zdiva

7 ks zazdění o omítnutí stěn po dveřích 1800 mm x 1800 mm

Začištění ostění a omítky kolem dveří

7 ks montáž vnitřních dveří

7 ks dveře vnitřní Standart folie 80-90/197 plné

7 ks kliky vnitřní včetně montáže

1 ks demontáž plechových dveří a 2 ks demontáž zárubní 150/200

1 ks montáž vnitřních zárubní a dveří 150/200 plné

1 ks dveře vnitřní 150/200 plné

1 ks kliky vnitřní včetně montáže

Nátěr podlah v šatnách

Nátěr podlahy chodby k šatnám od schodiště 60 m2

Pomocné lešení a pomocné práce

Odvoz sutě a ocelových pancéřových dveří a příček