
**A4 Specifikace – Radiátory deskové včetně topenářské práce**

Místo stávajících radiátorů s nuceným oběhem, viz obr. níže, nahradit a osadit deskové radiátory. Ve většině případů bude nutné vařit nové přívodní vedení 2-5 m.



**Dílna č. 7, 9 a 11 mechanici a zámečníci**

**17 x** klasický deskový radiátor 22/600/2000 s bočním připojením a možností odvzdušnění. Klasické radiátorové ventily.

**9 x** klasický deskový radiátor 22/900/2000 s bočním připojením a možností odvzdušnění. Klasické radiátorové ventily.

**1 x** klasický deskový radiátor 33/900/2000 s bočním připojením a možností odvzdušnění. Klasické radiátorové ventily.