**A1 Specifikace – PVC do laboratoře ELM**

**Pokládka zátěžového lina**

Místnost 6x6 m

Vhodná šíře PVC 3 m

Stěrka na podlahu

Zátěžové PVC třídy 33, např. Kámen béžový

Lišty

Práce