**Specifikace - Bezbariérový přístup vstupy do budov**

V objektu školy jsou na 6 místech překážky pro bezbariérový přístup. Jedna bude řešena šikmou rampou a ve 4 případech budou schody zdolány pomocí šikmé plošiny.

V ceně nabídky bude technická dokumentace, výroba, doprava na místo, montáž, prohlášení o shodě, certifikáty, ovládání a připojení plošiny. Záruční doba min. 2,5 roků, a záruční i pozáruční servis na smlouvu.

**Vstup do hlavní budovy:**

Výškové převýšení 200 mm, celková délky šikmé rampy 2500 mm a šířka rampy 1500 mm. Po obou stranách madla a to pro vozíčkáře ve výškách 250 mm a 750 mm, a pro pěší ve výšce 900 mm. Povrchová úprava rampy musí odolávat povětrnostním vlivům a mít protiskluzovou strukturu. Ukotvená rampy k hraně schodu.

**Vstup do budovy DM2:**

Výškové převýšení 200 mm, celková délky šikmé rampy 2500 mm a šířka rampy 1500 mm. Po obou stranách madla a to pro vozíčkáře ve výškách 250 mm a 750 mm, a pro pěší ve výšce 900 mm. Povrchová úprava rampy musí odolávat povětrnostním vlivům a mít protiskluzovou strukturu. Ukotvená rampy k hraně schodu.