**Specifikace – Datové rozvody v dílnách**

Náhrada nevyhovujících datových rozvodů.


Délka UTP CAT5 předpoklad 60 m

Délka 2 tras v otvíracích lištách v celkové délce 21 m

V liště max. 6 UTP kabelů postupně ubývají

Jednotlivé kabely zakončeny zásuvkami RJ45 jedno a dvou zásuvky

Druhá strana kabelů UTP je zakončena konektorem RJ45 nebo v Patch panelu



**Součástí stavby je i předání zákresu skutečného stavu nových datových rozvodů.**